문서번호	기전설비과-3276
결재일자	2015.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
윤덕묵	서대훈	박용철		05/20 고인석
협 조
	전산정보과장		홍동섭
	시설관리과장		한명석

상수도『스마트 시설물관리시스템』

관리전환 및 운영실태 점검계획

2015. 5.

상수도사업본부

(기전설비과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

상수도『스마트 시설물관리시스템』

관리전환 및 운영실태 점검계획

각 정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사가 준공됨에 따라 상수도『스마트 시설물관리시스템』에 대한 관리전환 및 운영실태를 종합점검하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		시스템 개요

○ 구 축 일 : 2014.4.1.

○ 소요예산 : 177백만원

○ 구성내용 : 정수센터 6개소, 수도사업소 8개소

- 웹 서 버 : 1대

- 점검장비 : 스마트폰 37대

※ 2006.9월 구축 운영중이던 기전시설관리시스템의 교체주기(3~5년)경과와 점검장비(PDA 및 CMB)의 유지관리비용 과다로 2014.4월 새롭게 개선된 스마트 시설물관리시스템으로 재 구축

CMB(Contact Memory Button)

○ 주요기능 : 기전설비 사양 및 운영자에 의한 점검사항 DB전산화

	《 스마트 시설물관리시스템 기능흐름도 》

Ⅱ		현황 및 문제점

장비 운영현황

○ 서버주소 : 98.28.5.164

○ 운영장비 보유(배부)현황

구 분	총계	본부		수도사업소	정수센터
		보유분	전산정보과
웹서버	1		1
스마트폰(대)	37	7	1	2x8개소=16	2x5개소=10 3x1개소=3(강북)
NFC R/W(대)	30	1		2x8개소=16	2x5개소=10 3x1개소=3(강북)
NFC Tag(개)	3,125	225		200x8개소=1,600	200x5개소=1,000 300x1개소=300(강북)

문제점

○ 장비 유지관리

서버는 본부1층 전산실에 설치되어 있고, 태그 및 점검장비는 각 사업소 현장에 설치 운영되고 있어 유지관리상의 책임소재 불분명

○ 신설 또는 교체설비 이력관리

정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사 등과 같이 신설 또는 교체설비 발생시 신속한 등록실적 미흡으로 시스템 활용성 저하

Ⅲ		추진계획

장비 관리전환 추진

○ 관리전환 대상 장비

장비명	관리전환 대상부서
	전산정보과	수도사업소(8개소)	정수센터
			5개소	강북
웹서버	1
스마트폰(대)	1	각 2	각 2	3
NFC R/W(대)		각 2	각 2	3
NFC Tag(개)		각 200	각 200	300

○ 운영장비 관리전환 시행(‘15.5.22일)

- 전산정보과 : 전산실내 웹서버 및 스마트폰 1대

- 정수센터 및 수도사업소 : 스마트폰, NFC R/W, Tag 등

운영실태 점검 추진

○ 기    간 : 2015.6.22. ~ 6.25.

○ 대    상 : 아리수정수센터 6개소, 수도사업소 8개소

○ 점 검 자 : 기전설비과 및 시설관리과 담당

(총괄 : 스마트시설물관리시스템 담당)

○ 점검방법 : 관리서버 1대 검색(필요시 현장 확인점검)

○ 점검내용

- 기전시설물 현황 자료 관리 및 입력상태 조사

- 스마트 시설물관리시스템 운영 숙지도

- 주기별(일상, 상세, 정밀점검등) 점검관리 실태

- 점검대상시설 NFC Tag부착 누락여부

- 점검 항목에 적합한 내용의 입력여부

○ 점검전 사전 정비사항 보고(‘15.6.15일한)

- 각 사업소별 NFC Tag설치 현황

- 고도정수 처리공사 등에 의하여 신설된 설비와 교체 또는 증설된 기전설비에 대한 장비이력 등록 결과

Ⅳ		향후계획

○ 스마트 시설물관리시스템 운영실태를 평가하여 자체 경영실적평가에 반영

○ 금회 점검 완료 후 수도사업소(8개소)의 스마트 시설물관리시스템 운영실태 점검은 시설관리과에서 시행

Ⅴ		행정사항

○ 스마트시설물관리시스템 운영장비 관리전환 추진

○ 각 사업소별 NFC Tag설치 현황 및 교체 또는 신․증설된 기전설비 이력 등록 결과 보고 지시 및 점검계획 통보

따로붙임 : 운영장비 수령증 16부. 끝.