	강서도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	발주방침(2015년 서울교 보수공사)

우리사업소에서 관리중인 서울교에 대하여 아래와 같이 보수공사를 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2015년 서울교 보수공사

2. 공사기간 : 착공일로부터 180일

3. 총사업비 : 금986,337천원

(도급비: 818,063천원, 관급비: 130,680천원, 이전비: 37,594천원)

4. 공사규모

- 포장보수공 : 개질아스콘포장 63.87a

- 방수보수공 : 도막방수(슈프림데크코트 M6) 6.387㎡

- 신축이음보수공 : 중분대차수조인트 236m, 신축이음덮개판교체 0.9㎡,  물끊기공 222m

- 콘크리트보수공 : 균열보수 169m, 표면보수 236m, 단면보수 12㎡ 등

- 기타보수공 : 강재재도장 2.39㎡, 빗금도색 118㎡, 차선도색 266.3㎡, 기타부대공 1식

5. 입찰방법 : 일반공개경쟁입찰

6. 관련법령 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조, 동법 시행령 제20조

7. 입찰참가자격

건설산업기본법 제8조 및 동법 시행령 제7조 규정에 의한 전문건설업체 중 시설물유지관리업에 등록한 업체로서 공동도급계약(공동이행방식)이 가능하고 구성원의 수는 2인 이내로 하여야 함.  단, 서울특별시 이외 지역에 소재한 업체는 서울특별시 소재업체의 시공 참여비율이 49%이상이어야 하며, 대표자는 출자비율(지분)이 많은 업체로 함.

8. 신기술 및 특허 관련

본 공사는 특허공법(슈프림 데크코트 공법) 적용 공사로 낙찰자는 계약체결 전 특허권자(신기술 보유자)와 체결한 기술사용 협약서를 제출하여야 한다.

특 허 번 호	내 용	특허(신기술)권자	주 소	비고
제10********호	간접가열 용융방식을 적용한 고무아스팔트 도막방수재에 자착식 유리섬유펠트를 접착하는 방수공법	(주)삼송마그마	서울특별시 서초구 서초동1425-10번지

9. 하자담보책임기간 : 준공검사일로부터 3~5년

- 아스팔트포장 2년

- 기타공종 3년

10. 예산과목 : (도시안전실 도로시설과) 교량관리, 고가차도 및 입체교차로관리, 서울교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임   1. 청렴계약 이행서약서 1부.

2. 공사 설명서 1부.

3. 공사 설계서(내역서, 도면) 1부.

4. 시방서, 특별시방서, 특허사용협약서 1부.

5. 계약심사결과 통보서 1부.  끝.

주무관	윤동원		시설보수과장	박병연		강서도로사업소장	05/21 조병준
협조자	계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-3863	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로 237 (마곡동 67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화		/전송	(02)2657-7970	/		/	대시민공개