문서번호	누수방지과-4172
결재일자	2015.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
한동선	김영삼	강신재	05/21 고인석
협 조

2015년 3월 유수율 보고

2015. 5.

상수도사업본부

[시설안전부]

2015년 3월 유수율 보고

2015년 3월 유수율 증․감 분석 현황을 보고 드림.

Ⅰ		3월 유수율 현황

□ ’15년 3월 유수율 : 91.13%(전년 대비 0.20% 감소)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2015년 3월	95,646 (3,085)	87,160 (2,812)	91.13%
2014년 3월	95,090 (3,067)	86,848 (2,802)	91.33%
증 ․ 감	증 556 (증 18)	증 312 (증 10)	감 0.20%

□ 누계(’15.1~3월) 유수율 : 93.92%

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2015년 1~3월	272,584 (3,029)	256,003 (2,844)	93.92%
2014년 1~3월	272,246 (3,025)	254,816 (2,831)	93.60%
증 ․ 감	증 338 (감 4)	증 1,187 (증 13)	증 0.32%

Ⅱ		공급․조정량 분석

□ 총 괄  : 유수율 0.20% 감소

❍ 2015년 3월 공급량은 전년 동월대비 0.58%(556천㎥) 증가

❍ 조정량은 전년 동월대비 0.36%(312천㎥) 증가

❍ 일평균 공급량 18천㎥ 증가, 일평균 조정량 10천㎥ 증가

□ 공급량 분석

❍ 3월 공급량은 전년 동월 대비 0.58%(556천㎥) 증가

❍ 일평균 기온은 6.3℃로 전년 7.9℃에 비해 1.6℃ 낮음.

❍ 3월말 서울시 전체인구 : 10,101천명(41천명 감소)

❍ 누수 발생 건수 : 전년대비 132건 감소(1,190건→1,058건)

❍ 강수일수 : 4일(전년 6일보다 2일 적음)

- 강수량은 9.6㎜(전년의 7.2㎜보다 2.4㎜ 많음.)

❍ 사업소별 3월 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2015년 3월 공급량	95,646	12,617	10,061	14,623	9,853	12,387	14,536	11,933	9,636
2014년 3월 공급량	95,090	12,152	10,216	14,367	9,783	12,282	14,914	11,641	9,735
증 감 량	556	465	-155	256	70	105	-378	293	-100
증감율(%)	0.58	3.83	-1.52	1.78	0.72	0.85	-2.53	2.52	-1.03

□ 조정량 분석

❍ 3월 조정량은 전년 대비 0.36%(312천㎥) 증가

[’15. 5월 납기 : ’15.2.22 ~ ’15.5.7 사이 전체 ½수전의 사용량]

❍ 전년대비 평균기온이 1~2℃이상 높았으며 특히 4월은 전년대비 최저, 최고기온이 전년에 비해 모두 높아 물사용이 증가하여 조정량 증가

※ 3월 조정량(’15년 5월 납기) 사용기간 중 공급량 및 기온 변화

기 간	’15.2.22.~2.28.	’15.3월	’15.4월	’15.5.1.~5.7
공급량 변화	0.02%	0.58%	0.45%	3.49%
평균최저기온	8.9℃	-2.8℃	3.5℃	8.3℃
전년대비차이	8.5℃	-2.1℃	1.2℃	1.5℃
평균최고기온	18.8℃	17.5℃	28.3℃	27.2℃
전년대비차이	8.5℃	-1.4℃	2.1℃	2.4℃
강수일수	3일	9.6일	16일	2일
전년대비차이	3일	2.4일	9일	-1일

❍ 수도사업소별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2015년 3월 조정량	87,160	10,461	10,076	13,505	9,115	10,992	12,942	10,949	9,120
2014년 3월 조정량	86,848	10,547	10,021	13,349	9,212	10,890	13,007	10,747	9,075
증 감 량	312	-86	55	156	-97	102	-65	202	45
증 감 율(%)	0.36	-0.81	0.55	1.17	-1.05	0.94	-0.50	1.88	0.50

- 조정량 증가 : 서부, 동부, 강서, 강남, 강동수도사업소

☞ 서부 : 아현동 등 신개전 증가 및 세대 입주로 인하여 0.55% 증가

☞ 동부 : 동대문구 신개전 및 병원 등 납기 변경에 따라 조정량이 1.17% 증가

☞ 강서 : 신월 뉴타운 등 신축후 입주세대 증가로 0.94% 증가

☞ 강남 : 세곡, 내곡지구 등 보금자리 입주 및 리모델링 완료 등에 따라 1.88% 증가

☞ 강동 : 잠실 롯데월드 신축공사 현장 등 사용량 증가에 따라 0.50% 증가

- 조정량 감소 : 중부, 북부, 남부수도사업소

☞ 중부 : 중부관내 약 2만여명 급수인구 감소 및 시설관리공단 공사 등 0.81% 감소

☞ 북부 : 주거지 신축공사로 급수인구 감소 등 1.05% 감소

☞ 남부 : 병원, 대학교 등 공공용 사용량 감소로 0.50% 감소

❍ 업종별 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용	공공용	일반용	욕탕용	시계외
2015년 3월	56,836	6,988	19,187	2,054	2,095
2014년 3월	56,625	6,885	19,124	2,041	1,955
증 ․ 감	211	103	63	13	140
증 감 율(%)	0.37	1.50	0.33	0.64	7.16

❍ 고지건당 조정량 증감 현황

(단위 : ㎥)

구 분	가정용		공공용		일반용		욕탕용
	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량
2015년 3월	821,804	69.16	9,206	759.05	109,721	174.87	837	2,454.17
2014년 3월	810,095	69.90	9,167	751.08	108,381	176.46	853	2,392.93
증 ․ 감	11,709	-0.74	39	7.97	1,340	-1.59	-16	61.24
증 감 율(%)	1.45	-1.06	0.43	1.06	1.24	-0.90	-1.88	2.56

- 업종별 조정량은 가정용, 공공용, 일반용, 욕탁용, 시계외 모두 조정량이               증가하였고 특히 시계외는 전년도 대비 7.16% 증가

- 가정용과 일반용은 고지건수는 증가하였으나 건당 조정량은 감소, 욕탕용은                고지건수는 감소하였으나 건당 조정량은 증가, 공공용은 고지건수 및 건당              조정량 모두 증가

Ⅲ		수도사업소별 유수율 분석

□ 3월 수도사업소 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2015년 3월	91.13	82.91	100.14	92.36	92.50	88.75	89.03	91.75	94.65
2014년 3월	91.33	86.79	98.09	92.92	94.17	88.66	87.21	92.32	93.22
증 ․ 감	-0.20	-3.88	2.05	-0.56	-1.67	0.09	1.82	-0.57	1.43

- 전년 대비 유수율 상승 : 서부, 강서, 남부, 강동

- 전년 대비 유수율 하락 : 중부, 동부, 북부, 강남

□ 수도사업소 유수율 현황(누계)

(단위 : %)

구 분	전 체	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’15년목표	95.50	90.30	97.80	97.79	95.88	94.40	94.40	97.48	96.72
’15년누계	93.92	87.19	98.66	95.03	95.86	92.44	93.21	96.51	93.77
목표대비	-1.58	-3.11	0.86	-2.76	-0.02	-1.96	-1.19	-0.97	-2.95
’14년누계	93.60	88.86	96.77	96.44	95.41	91.88	90.87	96.75	92.82
전년대비	0.32	-1.67	1.89	-1.41	0.45	0.56	2.34	-0.24	0.95

☞ 최근 5년간 3월 유수율 변화

☞ 최근 3년간 월별 유수율 현황

☞ 최근 3년간 누계 유수율 현황

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 잠정 유수율 수도사업소 통보(홈페이지․게시판 게시 포함)

❍ 유수율, 조정량 변화추이 비교 분석.  끝.