소방활동 자료조사서(대현산공원체육관)
문서번호	행당119안전센터-2060	결재	담당자	진압3대장	119안전센터장
등록일자
			신현철	이상근	05/21 조진성
수 신	내부결재
접수번호

1. 일반현황

대상명	대현산공원체육관	위 치	행당1동 산30-40		전 화	2204-7602
관계인	관 장	안 전 관리자	안영석	상 주 인 원	직원3명	수 용 인 원	200 명
주용도	운동시설	취 약 장 소
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 스라브가 2/1 층 1동 건축면적 : 833 ㎡ 연 면 적 :1,090 ㎡
특 이 사 항	※ 배드민턴체육시설

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	0 ABC분말소화기 0 자동화재탐지설비 0 비상경보설비 0 피난구, 통로, 복도유도등	-소방시설 관리유지 철저토록 지도함
연소확대요인	0 연소우려 상황 -인접건물과의 거리 -창문등 연소확대요인 -용도별,층별 연소우려상황	- 각 체육시설 3m 이상 이격되어 있음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	0 위험물,독극물,폭발물, 등 유해물질 0 고압, 가연성,독성가스 등 0 특수가연물 및 기타 가연성물질	- 해당사항 없음
화기취급상황	0 취급장소 0 화기종류 0 용 도	- 화기취급시 철저히 관리토록 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	0 소방차량 진입 및 현장부서 장애요인 0 특수차 활용여부	- 소방차 및 특수차 진입,부서 가능함
긴급 통행	0 일반도로의 비상용 도로 유무 0 빈 공터 등	- 해당사항 없음
피난명령 및 인명구조여건	0 인명구조 및 대피 여건 0 대피 및 피난통로 0 불특정다수인 출입 및 수용장소 0 야간근무 또는 숙직상황	- 계단 이용 대피 가능 (옥외 및 옥상)
비상용승강기 및 피난계획	0 설치 위치, 대수, 속도, 승차인원 0 사용가능여부 0 계단 설치 등	승강기 없음 - 옥내계단 이용 피난
소화용수시설	0 자연수리 - 위치, 종류,거리, 수량 등 - 소방차 진입 및 사용여부 0 공설․사설수리 - 위치, 종류, 관리상태	- 인근 소화전 사용가능함
기타 조치사항	0 기타특이사항	-소방시설 유지관리 철저 및 유사시 인명대피 유도 철저토록 지도함

2015 년  5 월 21 일

조사자 : 소속  행당119안전센터   계급  소방위   성명   박 창 권  (인)

계급  소방사   성명   신 현 철  (인)