문서번호	시설관리과-8814
결재일자	2015.5.21.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
이혜진	代김주경	05/21 남정열
협 조

둔촌동 608~60-8번지일대 배수관 부설보고

명에 의거 지역담당 업무수행과 관련하여 강동구 둔촌동 608~608-1번지 간 상수도관 정비계획을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 5. 21.

보고자  시설8급  이 혜 진

- 아        래 -

▣ 현 황

○ 정 비 위 치 : 강동구 둔촌동 608~608-1

○ 관로부설개요 : 배수관 신설부설 D=150mm L=40m

○ 관로부설사유 : 순환배관부설로 인근건물 소출수현상 해소하기 위함.

▣ 보고내용

○ 위 치 도(둔촌동 608~608-1)

○ GIS 도면(둔촌동 608~608-1)

○ 둔촌동 610-1(19세대), 608-11(19세대), 604-9번지 일대 연립빌라의 소출수 민원으로 현장조사 한 바 관말지역으로 수압이 떨어져 출수가 불량한 상태임.

○ 둔촌동 608~608-1번지 일대에 D=150mm L=40m 신설배수관을 부설, 순환배관망을 형성하여 소출수 민원 해결하고자 합니다.

▣ 조치계획

○ 상기구간의 배수관정비를 위하여 강동구청 도로과 사업계획서(수시)를 제출하여 도로굴착 허가를 득한 후 “2014년 천호1동외 17개동 상수도공사 연간단가” 계약업체에 아래와 같이 작업지시하여 상수도관 정비공사 시행코자 함.

○ 배수관 부설 개요 :  DCIP D=150㎜, L=40m

○ 소요예산 : 900만원 예산(신설).  끝.