투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	동대문구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	장안교(구교) 균열 보수 요청

1. 귀 구의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 지난 2014. 2.28(금) 10:00 귀구 및 외부전문가(2인)와 합동으로 점검한 장안교(구교)에 대하여 외부 전문가의 검토의견에 따라 균열 보수를 시행코자 하오니,

3. 우수 유입으로 인한 2차 피해가 발생하지 않도록 『장안4 빗물펌프장 증설공사』시공자로 하여금 조속히 보수토록 조치하여 주시기 바라며, 작업일정 및 보수방법 등을 검토후 우리사업소와 사전 협의하여 주시기 바랍니다

가. 외부 전문가 보수의견

균 열 원 인	보 수 방 안
-교대 날개벽 옆 계단부 토출관로 부설시 확대기초 하단부 주변까지 굴착 부설함으로 영향을 미쳐 날개벽 배면 보도와 날개벽사이 약10mm 이격이 유발된 것으로 판단	현재 날개벽의 변형상태는 날개벽의 불안정을 유발하지는 않을것으로 판단되나, 우수 유입시 수압 유발과 지반 연약화가 초래될 수 있어 이격부를 구스 아스팔트로 충분히 충진 방수하고, 철거 이전까지 날개벽 변형여부 지속적으로 점검 관리

끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	김근수		시설보수과장	03/04 박춘배
협조자
시행	시설보수과-820	(		)	접수		(		)
우	100-861	서울 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로관리사업소 시설보수과	/
전화	02-2210-1552	/전송	02-2210-1562	/	kksu49@seoul.go.kr	/	대시민공개