문서번호	기전설비2과-1515
결재일자	2015.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비2과장	시설부장
박중모		신용철	05/29 차광재
협 조
	주무관			조운행

- 서부이촌동 보행육교 재설치 설계관련 -

용역 보고회 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

시  설  부

(기전설비2과)

- 서부이촌동 보행육교 재설치 설계관련 -

용역 보고회 결과 보고

서부이촌동 보행육교 설치계획 및 디자인(안)에 대하여 실무부서 의견을 수렴코자 개최한 설계 용역 보고회 결과를 보고 드림

Ⅰ		회의개요

❍ 일  시 : ‘15. 5. 28 (목) 14시 ~ 15시

❍ 장  소 : 대회의실 (2층)

❍ 안  건 : 보행육교 설치계획 및 디자인(안) 보고

❍ 참석자

- 본부 : 본부장, 시설부장, 녹지관리과장, 시설관리과장, 기전설비2과장, 이촌안내센터장

- 관련기관 : 용산구청 토목팀장, 서울시설공단 도로관리처 시설팀장

❍ 주요보고내용

- 과업의 개요, 현황분석, 설계기준 및 폭원

- 승강기 계획 및 규격 (아파트부, 한강둔치부)

- 육교 상부형식 및 중간교각 위치

- 보도육교 디자인(안)

- 향후 추진계획 등

Ⅱ		주요의견

구 분	의 견 내 용
본 부 장	- 서울시에서 추진중인 도시계획 관련사항 확인하여 반영 필요 - 검토중인 계단 폭은 규정에 부합되도록 계획 필요 - 한강 계단부 벽면에 태양광 시설을 설치하여 승강기 전기 등을 사용하는 방안 강구 필요
시설부장	- 도시계획 관련사항 확인하여 반영 필요
녹지관리과	- 교량 바닥 목재는 진동으로 인한 4~5년 경과후 나사못 풀림 등에 취약하므로 충분한 검토 필요
시설관리과	- 교량 바닥재 비틀림 없는 재료, 불꽃축제 고려 안전한 시설물 설치 검토 - 한강둔치 승강기 출입구 전면 지역에는 자전거 안전사고 예방을 위하여 횡단보도 등 대책 검토 요망
이촌안내센터	- 보행육교 설치후 승강기 청소 등 유지관리 철저 불꽃축제시 관람명소가 될 것으로 예상되므로, 안전대책 검토요망
용 산 구 토 목 과	- 주변 아파트 재건축계획, 용산 전자상가 활성화계획, 서울시 한강변 관리 기본계획 등을 고려하여 계획하기 바람 장래 이용인구, 주변계획 등을 고려하여 승강기, 계단 등 시설 규모를 확정하기 바람
서울시설공단 도로관리처	- 자전거 추락방지, 낙화물 방지를 고려한 육교 난간높이 검토요망 - 불법광고물 부착이 불가능하도록 육교난간 계획 수립 요망 육교명, 높이제한 표지 설치하기 바람

Ⅲ		조치계획

○ 제시된 의견을 용역사에 통보하여 검토 조치

붙임 : 현황사진 1부.  끝.