문서번호	수도박물관-1703
결재일자	2015.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수도박물관장
성열순		06/01 서동석
협조

아리수나라 전기설비 안전점검 계획

2015. 6.

수도박물관

〔아리수나라〕

전기설비 안전점검 계획

수돗물 체험 홍보관 『아리수나라』의  전기설비 안전사고 예방을  위하여  전기시설 안전점검을 실시하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

▣ 시설 현황

○ 위    치 : 광진구 능동로 216(어린이대공원 내)

○ 규    모 : 대지 3,350㎡  건물 892㎡(지하 1층,지상 2층)

○ 전기설비

- 수전전압 : 22,900V     계약용량 : 300KW

▣ 점검 개요

○ 점검일시 : 2015. 6. 8(월, 휴관일)  13:00 - 16:00

○ 점검업체 : ㈜ 서전일렉스 (전기안전관리 대행 용역업체)

○ 점 검 자 : 전기안전관리자  하 경 훈

○ 점검내용

- 특고압 및 저압설비 외관검사

- 배선용 차단기(MCCB),누전 차단기(ELCB)동작상태 시험 및 점검

- 저압 분전반 설비선로 절연저항 측정 및 점검

○ 행정사항

- 저압 배전반, 분전반 설비선로 차단기 동작상태 시험 및 절연저항 측정시         선로 부분적 정전.  끝.