문서번호	서울숲공원관리사무소-3185
보존기간	년
결재일자	2015.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
허민		현호재	06/02 송동명
협조	운영팀장		최원아
	주무관		강재섭

서울숲공원 시설물점검 결과보고

2015. 6.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

서울숲공원 시설물 점검 결과보고

봄철 건기를 맞이하여 공원내 시설물(전기,소방,기계,난방시설 등)에

대하여 화재예방 안전점검을 분야별로 실시하고 향후 지속적인 안전

점검을 실시하여 사고예방에 안전을 기하고자 함.

점 검 개  요

❍ 기    간 : 2015. 5. 28

❍ 점검대상 : 방문자센터 외 3개건축물(커뮤니티센터, 곤충식물원,

습지생태원 등)

전 기 시 설	소 방 시 설	난방 및 가스시설
전 력 실 : 1실 전기분전반 : 7개소	화재수신반 : 4개소 소 화 기 : 67개	보일러실 : 2곳 가스정압실 : 2곳

❍ 점검방법 : 분야별 담당직원이 육안점검과 가스누설검침기 및

전기절연측정기를 병행하여 시행

❍ 점 검 자 : 3명 (전기:강재섭 / 소방 및 가스:허민 / 공무직:오수한)

점검내용

❍ 전기실

- 전력실 계기용 변압기

- 전력실 고압분전반 외부 상태

- 곤충식물원 및 비닐하우스 전열기

- 공무직 및 기간제 근로자 휴게실 전열기 등

❍ 소방시설

- 화재수신반 정상작동 상태

- 소화기 충약상태 및 보관상태

- 각 건물 내 소화수조 수량점검

- 서울숲 옥내소화전 소방호스 정리상태 및 관창 유무 점검

❍ 난방시설

- 가스배관 가스 누출 및 정압상태

- 보일러 작동상태 및 배관 연결이음새

점 검 결 과

❍ 점검결과

- 각 건물내 화재수신반, 소화전, 발신기            : 이상없음

- 소화기 점검 및 충약상태                          : 이상없음

- 보일러, 가스배관이음부 등 가스누설상태          : 이상없음

- 전기분전반, 전기누전차단기 등 전기절연상태 측정 : 이상없음

- 수변커뮤니티 1층 전시실 및 휴게실 분말소화기(3.3kg)2개 설치

향 후 계 획

❍ 소방시설의 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조제1항에

의거 매월 1회 정기점검을 실시

※ 차기점검일 : 2015. 6. 17(예정)

❍ 관련기관 비상연락망을 각 건물에(가시권 내)비치하여 비상발생시         신속한 신고체계 유지

❍ 가스, 전기 등 중요시설로서 관계자 이외 출입을 철저히 통제

❍ 1년에 2회 직원, 공무직, 기간제근로자에 대하여 소방훈련을 별도          실시

첨부 : 1. 현장점검 사진 1부.

2. 점검대장 1부(별도보고). 끝.