문서번호	급수운영과-8367
결재일자	2015.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강동수도사업소장
임인택		전명수	06/02 원응연
협조	행정지원과장		장성만
	주무관		안남호

상수도 GIS 도면출력용 플로터 조달구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06.  .

강동수도사업소

(급수운영과)

상수도 GIS 도면출력용 플로터 조달구매 계획

2006년 구입하여 현재까지 사용하고 있는 플로터가 노후되어 잦은 고장 및 출력속도가 사용자의 요구에 미치지 못하여 플로터를 신규 조달구매 하고자 함.

Ⅰ		구매개요

건    명 : 상수도 GIS 도면출력용 플로터 조달구매

구매비용 : 11,280,580원

예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 공기구비품, 자산취득비 등,                     자산취득비(행정정보시스템 구축)

구매수량 : 1대(강동수도사업소 급수운영과)

구매방법 : 조달구매(제3자 단가계약)

납품예정일 : ’15. 6. 30.(화) 예정

Ⅱ		플로터 현황

기존 플로터 구매현황

❍ 제 품 명 : HP 디자인젯 4500

❍ 구매일자 : 2006년 4월

❍ 사용일수 : 9년 2개월

※ 플로터 내용연수[조달청고시 제2014-12호, 2014.5.23.]

분류번호	43212107	품명	플로터프린터	연수	5

❍ 용    도 : 상수도 GIS 도면출력용(도면크기 A0 지원)

❍ 도입방법 : 조달구매

❍ 보유수량 : 1대

플로터 사용현황

❍ 출력현황

◾ 일일평균출력 : 5 ~ 15매

◾ 도면출력속도 : 약 5분 ~ 10분(도면크기:A0, 축척 : 1/500 기준)

플로터 교체사유

❍ 내용연수 경과

❍ 잦은 고장(오작동, 전원공급 및 출력 지체 등 기계작동 오류)

Ⅲ		구매내용

플로터 구매

❍ 구매방법 : 조달구매(제3자 단가계약)

❍ 소요예산

구분	금액(원)	비고
합 계	11,280,580
구매가격	11,220,000
부 가 세	-	구매가격에 포함
조달수수료	60,580	조달수수료 요율 0.54%

❍ 납품예정일 : ’15. 6. 30 .  예정

❍ 구매사양

◾ 품    명 : HP CN/Designjet T1500

◾ 기술사양

구분	사양	비고
프린터 크기	1,399 × 693 × 950㎜(914㎜)	무게 : 88㎏
인쇄속도	21초/P(120매/H)	A1/D 사이즈 기준
인쇄 해상도(최상)	2,400 × 1,200 dpi	포토 용지에 최적화 옵션 선택 시
기억장치	320GB 하드디스크, 64GB(가상)
인쇄 기술	HP 열전사 잉크젯
용지 크기	폭 210 ~ 914㎜(8.3 ~ 36인치) 롤 279 ~ 914㎜(11 ~ 36인치)
용지처리	급지 : 자동 전면 급지 롤 2개, 스마트 롤 전환, 낱장 급지 출력 : 통합 출력물 적재함(A4/A부터 A0/E까지, 최대 A1/D 크기 50매 장착)
연결장치	기가비트이더넷(1000 Base-T), 고속 USB 2.0
인쇄언어	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
전력 소비	120W 미만(인쇄), 260W 미만(최대), 4W 미만(내장형 DFE인 경우 7W 미만), 0.1W(자동꺼짐), 0W(완전꺼짐)
사 진

Ⅳ		향후계획

행정지원과에 기존 플로터(HP 디자인젯 4500) 불용처분 후 무상 양여 의뢰

예정

붙임 : 1. 물품매입요구 내역서 1부

2. 플로터프린터 견적 비교 1부.  끝.