문서번호	운영과-815
결재일자	2014.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	북서울미술관장
강순모		김광두	03/05 최승훈
협 조

『시설관리 운용개선을 위한 』 전기설비 이력카드 작성 보고

2014. 03.

서울시립북서울미술관

(운영과)

『시설관리 운용개선을 위한 』 전기설비 이력카드 작성보고

우리미술관 전기설비의 효율적 관리와 원활한 설비운영을 위해 미술관 설비에 대한 상세내역을 기록한 설비이력카드를 작성하고 보고드립니다.

□ 관련근거

○ 2014년도 미술관 전기시설물 안전관리계획(운영과-70, 2014.1.9.)

□ 전기설비 이력조사 개요

○ 작성일시 : ‘14.2.24~3.3일(6일간)

○ 작성자 : 전기담당(강순모), 시설소장(봉윤호)

○ 이력카드 조사대상 설비시설물

① 수변전시설물 전반

② 정전대비 비상발전기 및 운전반 설비

③ 무부하 운전을 위한 무정전시스템 설비

④ 기계설비 전력배전반 전반

⑤ 전기운용 조명 및 전력 자동제어시스템

⑥ 태양광발전설비

⑦ 미술관 전체 전력분전함 설비

⑧ 시설유지관리용 장비

⑨ 겨울철 결빙사고예방을 위한 바닥열선 설비

⑩ 다목적실 방송설비 및 전관방송 전반

□ 전기시설물 설비별 개략적 현황 (☞상세이력은 첨부 이력카드 참조)

구분	설비 및 기기명	설치장소	제작사	설치일자	하자기간
특•고압 차단설비	SHV(1~6면) 22.9kV ⓛLBS ②MOF ③Main VCB ④TR-1VCB ⑤TR-2VCB ⑥TR-3VCB	지하2층 전기실	㈜동보파워텍	‘13.4.5	32일
변압설비	ⓛTR-1(동력)500kVA ②TR-2(전등)500kVA ③TR-3(동력)500kVA	지하2층 전기실	㈜동보파워텍	‘13.4.5	32일
수변전 저압설비	LV-1(ACB&TIEACB반) LV-1-1(MCCB반) LV-1-2(MCCB반) LV-R(정류기배터리반) LV-2(ACB반) LV-2-1(MCCB반) LV-2-2(ATS&MCCB반) LV-3(ACB&TIEACB반) LV-3-1(ATS&MCCB반)	지하2층 전기실	㈜동보파워텍	‘13.4.5	32일

○ 수변전실 설비이력

○ 기계실 동력 / 비상발전기 설비이력

구분	설비 및 기기명	설치장소	제작사	설치일자	하자기간
동력설비 (MCCB)	MCE-B2A /MCE-B2B /MCE-B2C MCC-B2A /MCC-B2B MCA-B2A /MCA-B2B MCF-B2 MCF-B2A /MCF-B2B MCE-B2D (11면)	지하2층 기계실	㈜동보파워텍	‘13.4.5	32일
		지하2층 기계실	㈜동보파워텍	‘13.4.5	32일
발전기운전반 (비상부하)	ⓛVCB반(1면) ②ACB반(1면) ③ACB반(1면)	지하2층 발전기실	㈜라온테크	‘13.3.1	2년
디젤발전기	모델:BDG-500L 500kW 엔진:P100LF 유류:900L				2년

○제어시스템

구분	설비 및 기기명	설치장소	제작사	설치일자	하자기간
조명제어	미술관 조명원격제어 PC	방재실	㈜케이디티시스템즈	‘13.5.17	2년
전력제어	미술관 전력관리 PC		㈜케이디티시스템즈	‘13.5.17	2년

○친환경설비

구분	설비 및 기기명	설치장소	제작사	설치일자	하자기간
태양광발전설비	ⓛ인버터2대(A,B동) ②태양전지판(A,B동):64개 ③발전용량:20.928kW 태양광발전설비 감시 PC	3층EPS실	에이스파워텍	‘13.3.11	3년
		방재실

구분	설비 및 기기명	설치장소	제작사	설치일자	하자기간
UPS	모델 : HIPERI-7300-030K-30M 용량 : 3상 30KVA 정전용량 : 40분	방재실	영신엔지니어링	‘13.2.20	2년
	CCTV 비상전원(30분)		네트플러스	‘13.6.20	2년

○무정전전원설비

○전력분전함설비

구분	설비 및 기기명	설치장소	제작사	설치일자	하자기간
층별 전력분전함	전력분전함(총 47면) :옥외분전함 포함(4면)	B2~3층	남양기전	‘13.5.3	1년

○ 동절기 전원설비

구분	설비 및 기기명	설치장소	제작사	설치일자	하자기간
동절기 바닥열선	SNOW MELTING 분전반(2면)	1층 쿨링타워	성지EMC	‘13.5.3	1년

○ 동파방지설비

구분	설비 및 기기명	설치장소	제작사	설치일자	하자기간
동절기 바닥열선	PIPE HEATING 반(2면)	1층 임시수장고	남양기전	‘13.5.3	1년
		B1EPS-B

○ 시설관리용 장비

구분	설비 및 기기명	설치장소	제작사	설치일자	하자기간
고소작업대	모델 : DPL-30S	지하2층 (전시파티션실)	GENIE	‘14.2.7	1년

○ 다목적실

구분	설비 및 기기명	설치장소	제작사	설치일자	하자기간
무대설비	조정실 기계설비 1식	다목적실 (조정실)	제이엠스테이지	‘13.4	1년

○ 방송설비

구분	설비 및 기기명	설치장소	제작사	설치일자	하자기간
방송설비	미술관 전관방송장비	방재실	제작사:인터엠 공급사:(주)아이엠피 설치사:대웅텔레콤	‘13.5.15	1년
	방송장비 LCD프로젝터 1대 (히다찌:5000안시)	커뮤니티갤러리	제작사:인터엠 공급사:(주)아이엠피 설치사:대웅텔레콤	‘13.5.15	1년
	Power DistriButor (인터엠:1대) 마이크 :2대	안내데스크 (1충)	삼성전자	‘13.08	1년

□ 설비이력카드 비치(장점)

○ 미술관 전기설비에 관한 제반사항을 한 눈에 파악 할 수 있고 이를        효율적으로 관리 할 수 있다.

○ 미술관 전기시설물에 대한  외부점검 시 신속하게 답변 할 수 있는 설        명자료로 활용 될 수 있다.

○ 미술관 직원 인사이동 시 원활한 설비업무인수인계가 이뤄 짐

붙임 : 이력카드 전기 및 방송설비 각 1부.  끝.