문서번호	치수과-1935
결재일자	2015.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	치수과장	시설부장	한강사업본부장
김동식	김용제	차광재	06/02 고홍석
협 조
	총무과장		최대봉
	기획예산과장		박병현
	주무관		장보금
	주무관		손창열

선박 표류시 대비 예인․파공 업무협약 및 모의훈련 계획

2015. 6

한강사업본부

(치 수 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

선박 표류시 대비 예인․파공 업무협약 및 모의훈련 계획

◦ 태풍, 집중호우에 따른 한강선박 표류시에 대비하여 예인 및 파공

(침몰) 전문업체를 선정하고,

◦ 모의훈련을 통해 교량파손 등 대형재난 대응체계를 실질적으로 점검함.

Ⅰ		선박예인 및 파공 업체 선정

▢ 선정기준

◦ 긴급작업의 신속성 및 난이도 등을 감안 한강 선박을 지속관리 운행하여

전문성과 경험이 풍부한 업체

◦ 예인선 500HP(373KW) 2선 이상 보유업체

▢ 협약업체 … 1개 업체(그린글로벌 대표 : 백 철 선)

◦ 협약체결 : 방침을 득한 후 5일 이내

- 내용 : 작업기간, 시기, 계획 및 비용청구 등에 대한 사항〈별첨 협약서 참조〉

Ⅱ		훈 련 개 요

▢ 모의상황내용

◦ 기상개황

- 팔당댐 방류량 30,000㎥/sec, 풍속 30m/sec, 파고 1.5m, 유속 3.0m/sec

◦ 가상현황

- 한강의 급격한 수위 증가로 표류선박(바지선)이 발생하였으며,

- 표류 선박은 방화대교 교각을 충격 후 교각에 걸려있는 상황으로

방치 시 수위 상승에 따라 교량상판 전도 위험이 있음.

◦ 일  시 : ‘15. 6월 중(기상상황 악화시 불시시행)

◦ 장  소 : 행주대교 남단 ~ 방화대교 구간 (한강)

◦ 참가자 : 한강사업본부장, 총무부장, 시설부장, 운영부장, 총무과장,

치수과장, 수상관리과장, 직원, 업체관계자 등

Ⅲ		훈련장비 및 인력

▢ 참여선박

◦ 표류선박(부  선) : 1,200㎥ 급(40M X 11M X 2.8M 1척)

◦ 예인선박(예인선) : 740마력 1척, 900마력 1척

◦ 관람선박(본부선) : 1,000㎥ 급(40M X 10M X 2.5M 1척)

- 보  트 : 5인승 1척

▢ 파공장비 및 인력

◦ P.P ROPE(Φ70.00mm X 100m), 용접기(산소, 아세틸렌 각 1병)

◦ 인력 3명(용접공 2, 보조 1), 기타장비(구명동의, 휴대용 무전기 3개 등)

▢ 행사지원물자

◦ 훈련용 생필품 및 구호물자, 의자 10개, 본부석 텐트 1동

◦ 현수막 2개소, 음수대 등 훈련에 필요한 물자 등

Ⅳ		훈 련 현 황

▢ 모의훈련 순서도

□ 침 몰

	수위증가 선박표류		교량충돌 항행불가		예인선 이동(2척)		인원투입 파공(절단)		침몰확인 철 수
					선박접근		- 용접 2인 보조 1인

□ ***

	수위증가 선박표류		교량충돌 항행불가		예인선 이동(2척)		인원투입 선박결속		표류선박 상류로 이동
					선박접근		2명투입		- 가양대교 계류지

▢ 모의훈련 시나리오

		주 요 내 용	비 고
1	14:00 ~ 14:20	표류선박 예인방법 및 설명
2	14:20 ~ 15:00	방화대교 표류선박 이동(예선)
3	15:00 ~ 15:20	선박 파공훈련(절단작업)
4	15:20 ~ 15:40	선박 예인훈련(예선 2척)
5	15:40 ~ 16:00	선박 계류지 이동
6	16:00 ~ 16:20	계류지 이동 후 선박결속

선착장

Ⅴ		행 정 사 항

▢ “예인 및 파공” 협약에 따른 비용조치

◦ 작업량에 따라 우선 조치 후 『서울시 재해대책기금』 청구/배정/정산 실시

▢ “모의훈련” 비용조치

◦ 모의훈련 내용에 따른 투입비용을 실비정산하고 『한강준설(저수로, 취수장) 준설공사』 예산(낙찰차액)을 활용 추후 설계변경하여 정산(낙찰율 적용 86.964%)처리코자 함.

▶ 예산과목 : 깨끗하고 안전한 한강만들기, 한강하천시설 관리, 한강저수로정비공사, 시설비(100-401-01)

별첨 : 1. ‘15년 한강 선박 예인 및 파공 협약서(안) 1부

2. ‘15년 한강 선박 예인 및 파공 원가계산서 1부(별도). 끝.

<첨부1>

한강선박 표류 예인 및 파공 협약(안)

2015. 5

한강사업본부

(시설부)

한강선박 표류 예인 및 파공 협약(안)

긴급 구난 및 구조를 위해 유사시 효율적이고 완벽한 재난지원 업무를 수행하기 위한 “한강선박 표류시 예인 및 파공(침몰)” 관련 장비와 인력동원에 사전 협약을 체결함에 있어 “발주기관”과“계약상대자”는 다음의 계약 조건을 성실히 이행하여 계약상의 의무를 완수할 것을 협약한다.

발주기관) 서울특별시 성동구 성수동 강변북로 257  한강사업본부장   고홍석

계약상대자) 서울특별시 서초구 방배동 3001-2 디오슈페리움1차 806호 그린글로벌(주)  백철선

【계약조건】

제1조  【건    명】

『한강 표류 선박예인 및 파공(침몰) 협약』(이하 예인 및 파공)이라 칭한다.

제2조  【작업기간】

“예인 및 파공”협약 체결일로부터 ‘15. 11. 30까지로 한다.

제3조  【작업구간】

경기도 김포시 고촌면 신곡수중보~잠실수중보 하류(한강 저수로)

제4조  【작업시기】

“발주기관”이 “예인 및 파공” 협약에 의거 필요시 “계약상대자”에게 별도 작업 지시한다.

제6조  【작업계획】

“계약상대자”는 “발주기관”이 제시한 조건 및 작업 지시 등에 의하여 장비 및 인력 동원 계획을 사전에 수립하여 한강선박 표류시 긴급구난을 위해 선박예인 및 파공(침몰) 작업을 성실히 이행하여야 한다. 이를위한 작업수행 계획서는 협약 후 15일 이내에 별도 제출하여야 한다.

제6조  【사전준비】

“계약상대자”는 긴급구난을 위해 계약된 장비와 인력을 사전에 충실히 준비하여 긴급 상황시 신속히 의무 이행을 할 수 있도록 하여야 한다.

제7조  【현장투입】

“계약상대자는”은 계약 기간동안 주․야간을 불문하고 작업지시를 통보받은 1～2시간 이내에 현장에 도착하여 즉시 작업에 임할 수 있도록 준비하여야 한다.

제8조  【작업시간산정】

작업시간은 실제 작업에 임하는 시간에 따라 계산하고(장비, 인원), 회사로부터 작업 장소까지 소요되는 왕복 시간은 작업시간에 산입하지 아니한다. 다만 발주기관 지시에 따라 현장에서 대기하는 시간은 작업시간에 산입한다.

제9조  【비용청구】

작업 대가는 “발주기관”의 현장책임자가 작업 사실을 확인한 내용에 따라 “계약상대자”는 별첨한 원가계산 단가에 의거 “발주기관”에게 대가를 청구하여야 하고, 이를 근거로 “발주기관”은 “계약상대자”에게 그 대가를 지급한다.

제10조  【기    타】

본 협약서에 기재되지 아니한 사항은 “발주기관”과 “계약상대자” 상호 협의하에 결정한다.

본 협약을 증명하기 위하여 협약서 2부를 작성, 서명날인 후 “발주기관”과 “계약상대자” 각각 1부씩 보관한다.

발주기관	상 호	서울특별시 한강사업본부
	주 소	서울시 성동구 성수동 강변북로 257
	대 표 자	고 홍 석 (인)
	전화번호	02) 3780-0830

계약상대자	상 호	그린글로벌(주)
	주 소	서울시 서초구 방배동 3001-2 디오슈페리움1차 806호
	대 표 자	백 철 선 (인)
	전화번호	02) 3477-7360

<첨부2>

한강선박 표류 예인 및 파공(침몰) 원가계산서

표류선박 예인 및 파공 단위 원가				단위: 원, 부가가치세 별도
장비구분 (규 격)	작 업 시점구분	단위	수 량	단 가	금 액	비 고
예 선	주간작업	원/hr	1	309,556	309,556
(740HP-552KW)	야간작업	원/hr		387,762	387,762
예 선	주간작업	원/hr	1	345,590	345,590
(900HP-671KW)	야간작업	원/hr		423,796	423,796
바지선	주간작업	원/hr	1	57,424	57,424
(1200㎥-300TON)	야간작업	원/hr		96,27	96,27
굴삭기	주간작업	원/hr	1	123,249	123,249
(무한궤도, 2.0 ㎥)	야간작업	원/hr		145,87	145,87
덤프트럭	주간작업	원/hr	1	92,897	92,897
( 24 ton )	야간작업	원/hr		115,435	115,435
취부공	주간작업	원/hr	1	134,516	134,516
(용접공)	야간작업	원/hr		252,217	252,217
작 업 원	주간작업	원/hr	1	87,805	87,805
(보통인부)	야간작업	원/hr		164,634	164,634