문서번호	기전설비2과-909
결재일자	2014.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비2과장	시설부장
송봉섭		김두석	03/05 차광재
협조
	주무관		길종섭

2014 한강공원 분수 저수조 청소용역 시행 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한강사업본부

(기전설비2과)

2014 한강공원 분수 저수조 청소용역 시행 계획

분수 저수조 청소용역을 시행하여 시민고객들에게 쾌적하고 깨끗한 한강공원 분수시설 이용환경을 제공하고자 함.

분수 현황

대형분수 : 5개 공원 8개분수

공원명	분수명	특 성	분수용수	청소 대상	저수조 규모 및 면적		비고
					규 모 B×L×H(m)	바닥면적 (㎡)
뚝 섬	음악분수	물놀이형	상 수	◎	φ30×2	706.5	용 역
	워터스크린분수	경관형	한강수		-
난 지	거울분수	물놀이형	상 수	◎	φ17×1.8	226.9	용 역
					114㎡×1.8×6개	684.0
					소 계	910.9
	물놀이장분수	수영장	상 수
여의도	물빛광장분수	물놀이형	지하수	◎	6×8×4	48	기간제 활 용
					4.4×6.85×1.58	30.14
					8.4×5.4×1.2	45.36
					6.5×6.5×1.2	42.25
					소 계	165.75
	수상분수	경관형	한강수		-
선유도	월드컵분수	경관형	한강수		-
반 포	달빛무지개분수	경관형	한강수		-
계						1,783.15
용 역 면 적						1,617.40

소형분수 : 3개공원 4개소

- 뚝섬 : 벽천, 조형분수, 여의도 : 안개분수, 이촌나들목 : 벽천분수

용역 목적

한강공원내 분수 저수조 청소를 청소전문업체에 위탁하여 체계적인    유지관리 및 철저한 수질관리로 이용시민에게 위생적이고 깨끗한     공원 이용환경을 제공하고자 함.

용역 계획

청소대상 : 뚝섬 음악분수, 난지거울분수(바닥면적 1,617.4㎡)

청소횟수 : 총28회

구 분	계	봄․가을철 (4~6월,9~10월)	여름철 (7~8월)	수시
청소횟수	28회	10회(월2회)	8회(주1회)	10회

※ 수시청소 : 홍수침수 및 수질기준부적합 등 필요시

용역기간 : 착수일 ~ ‘14.11.15

용역내용 : 분수 저수조 세척 및 쓰레기 제거, 퇴수․급수 작업 등

계약방법 : 일반공개경쟁

입찰자격 : 수도법 제34조 제1항에 의한「저수조청소업」신고를                  필하고 주된 사무소가 서울특별시에 소재한 업체

소요예산 : 40,000천원

예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설물 관리 및 개선, 한강공원 기전시설물 유지관리, 공공운영비

기대효과

위생적인 분수 수질관리로 시민고객에게 쾌적하고 깨끗한 분수이용 환경을 제공하여 한강공원 이용 활성화에 기여

첨부 : 1. 분수 및 저수조 위치도 1부. 끝.