투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(하천관리과장)
(경유)
제 목	관악산 저류조(공대폭포, 버들골) 시설보완 요청에 대한 의견 송부

1. 하천관리과-8116호(2015. 5.20)와 관련입니다.

2. 우리본부 시설공사인 「도림천 상류 관악산 저류조 설치공사」의 서울대학교내 설치된 저류조(공대폭포, 버들골) 시설보완 요청건은 저류조의 기능적측면과는 상관이 없지만 유지관리 측면에서 시설보완을 요청한 건으로 판단되며 공사부서 의견을 아래와 같이 송부합니다.

3. 아울러 지난 5월 사업계획변경 조정위원회 심의 의결로 총사업비가 변경되었지만 아래 요구사항은 반영이 안된 내용이므로 추후 시행방안(결로 해결 방안)이 확정될 시 현재 진행중인 보완설계에과업지시하여 성과품에 반영될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 보완요청 사항 검토의견

구분	보완요청사항	검토의견	비고
버들골 저류조	저류조 내부 급배기 설비 설치 (결로 해결 방안)	수방기간외 저류조 복합활용시 결로로 인한 불편이 예상되며 - 급배기 설비 설치시 목표 저류 용량(2.5만톤)에 지장이 있으므로 결로 해결방안에 대해서는 계획부서에서 판단하는 것이 적절하다 판단됨
	저류조 내부 바닥구배 몰탈 시공	- 빗물저류 이후 배수 또는 바닥 청소를 위해 바닥구배 몰탈 시공은 필요하다 판단됨
	저류조 입구 안전출입문 설치	- 유지관리도로 진입부에 출입문을 설치하였으나 저류조 입구에 추가출입문(자동)을 설치해 달라는 내용으로 - 현재 상태에서 전기를 연결하기 어려운 점이 있으나 출입문 설치업체와 협의 후 설치가능여부를 추후 통보할 예정임
	진입로 가드레일 설치 및 차선도색	사용자 안전을 위해 추가 설치 가능함
	진입로 초입 볼라드 설치	유지관리기관의 운영상 애로사항으로 추가 설치 가능함
공대폭포 저류조	비상유출구 길이 조정 및 하부 조경석 보완	공대폭포 조경작업시 보완 완료함
버들골 댐	버들골 댐 준설	버들댐 준설은 공사와 무관함

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	조동협		치수시설과장	김흥근		방재시설부장	06/04 임춘근
협조자
시행	방재시설부-7443	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02-3708-8774	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개