	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	보수 완료 소방용수시설 알림

1. 동부수도사업소 시설관리과-14154(2015.06.03.)호 ‘고장소방용수 보수완료 통보’와 관련입니다.

2. 고장 발생된 소방용수시설 보수가 완료되었으니, 각 부서장은 철저히 검수하여 신속하고 원할한 소방작전 수행에 만전을 기하여 주기 바랍니다.

가. 소화전 보수완료 대상 : 22개소

	계	현장대응단	청량리	전농	용두	휘경
계	22	8	2	5	7	-

※ 우리서 미정비 소방용수시설 현황 : 2개소 (붙임참조 – 작업지시 중)

나. 확인사항

○ 소화전 설치 설명서 (붙임) 참조하여 보수 및 정비 사항 검토

○ 맨홀뚜껑 부근 황색반사도료(폭 15cm) 칠 여부

○ 맨홀뚜껑에는 “소화전·주차금지” 또는 “저수조·주차금지”의 표시 여부

○ 수압상태 및 시설물 매몰·훼손 등 확인 등

다. 조치사항

○ 각 부서장은 보수완료 소방용수시설에 대하여 119행정정보시스템에 사진 및 변경사항(사용가부) 수정등록

○ 소방용수시설 검수결과는 붙임 양식에 의거 2015. 6. 10.(수)까지 결과보고

붙임  1. 보수완료 소방용수시설 현황 1부.

2. 미보수 소방용수시설 현황 1부.

3. 119행정정보시스템 변경 사항(사진) 1부.

4. 결과보고(양식) 1부.

5. 소화전 설치 설명서 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
★담당자	김우리		대응총괄팀장	양양욱		재난관리과장	전결 06/04 노희손
협조자
시행	재난관리과-4362	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 장한로 34(장안동 434)3층 대응총괄팀	/
전화	02-2213-5119	/전송	02-2242-0119	/	2009092958@seoul.go.kr	/	대시민공개