	광진소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방용수시설 신설예정지 조사계획 알림

1. 관련근거

가. 2015년 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난대응과-8511(2015.04.15.)호 『2015년도 소방용수시설 예상 재배정 알림』

2. 완벽한 현지조달 급수체계 확립을 위하여 신설 소방용수시설 설치 예정지를 다음과 같이 파악하고자 하니 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 시행에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 기 간 : 2015. 6. 15.(월) ~ 6. 26.(금)

나. 수 량 : 각 안전센터별 소화전10개소

다. 방 법

○ 용수지도 및 상수도 배관도 활용 예정지 선정

○ 반드시 현장 방문하여 주변여건 확인한 후 정확한 위치 및 우선순위 선정

라. 설치장소

○ 화재취약지역(고지대,주거밀집,시장지역 등)

○ 소방차 진입 곤란(불가) 지역(불가 16개소, 곤란 18개소)

○ 지형 및 주변 환경 여건 등을 감안하여 소방용수시설 신규설치가 필요한 경우

○ 설치예정지 최인근 소화전과의 거리를 충분히 감안, 효율적인 소방

용수시설 점유가 이루어질수 있는 곳으로 주차구획선 미설치 장소

마. 조사시 중점 유의사항

○ 차량 및 보행자 통행에 지장이 없는 범위내에서 지상식소화전 설치토록 장소 선정

○ 지하식소화전일 경우 주차차량에 지장이 없는 이면도로중앙에 위치토록 조사

○ 도보로 현장을 정밀 실사하여 다용도 소화전, 사설소화전 등이 설치되어                    있는 장소는 제외하고 주변 소화전과의 거리 등을 철저히 확인하여 장소 선정

3. 각 안전센터장은 상수도 배관도를 확인하고 현지확인을 철저히 하여 불필요하게 설치되거나 설치 불가한 위치가 선정되는 일이 없도록 하고, 현장조사시 안전사고에 만전을 기하도록 사전교육하기 바라며, 대상별 우선순위 선정하여 2015. 6. 26.(금)한 보고하기 바랍니다.

붙 임 :      1. 소방용수시설 신설 예정지 및 위치도(한글) 1부.

2. 소방용수시설 신설 예정지(엑셀) 1부.

3. 상수도 관로 확인 방법 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,송정119안전센터장,능동119안전센터장,행당119안전센터장,금호119안전센터장,성수119안전센터장,중곡119안전센터장
★담당자	김정주		대응총괄팀장	김광철		재난관리과장	06/11 고숭
협조자
시행	재난관리과-4754	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 광진구 광난루로 480(구의동 253-23)	/
전화	02-452-2008	/전송		/		/	대시민공개