문서번호	녹지관리과-5557
결재일자	2015.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
송창선		김윤철	전결 06/11 이용태
협조

「한양도성 순성길 정비사업 설계용역」

중간보고회 개최결과 보고

2015. 6.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

「한양도성 순성길 정비사업 설계용역」

중간보고회 개최결과 보고

한양도성 순성길 정비사업 실시설계용역 중간보고회를 개최하고 그 결과를 보고합니다.

□ 용역개요

○ 대 상 지 : 남산(팔각정 배드민턴장 일대), 낙산(전망대)

○ 용역내용 : 실시설계

○ 용역기간 : ‘15.4.6 ~ 7.3

○ 용 역 비 : 11,558천원

○ 도 급 자 : 조경기술사사무소 유스케이프 (대표: 박찬규)

□ 보고회 개요

○ 일    시 : ‘15.6.10(수) 14:00

○ 참    석 : 중부공원녹지사업소장, 녹지관리과장

- 보고자 : 조경기술사사무소 유스케이프 박찬규

○ 지적사항

- 배드민턴장 축대 등 지형회복이 없는 당초 계획안과, 한양도성 현장자문안인 지형회복을 반영한 수정안이 대비되도록 설명자료 작성

▸ “2014년 한양도성 순성길 정비사업” 추진시 한양도성자문회의에서 배드민턴장 축대 등은 현상변경 없이 순성길만 정비하는 것으로 결정되었으나, 설계중 한양도성 전문가 현장자문에서 축대 등을 철거하고 원지형으로 회복하는 것으로 자문내용이 변경어 한양도성도감에서 통보됨(‘15.5.28)

- 배드민턴장 축대는 성곽돌을 사용한 것으로 보임에 따라, 돌탑 형태로 쌓아두었다가 향후 활용하는 것으로 조정

- 순성길 하부 혼재된 등산로는 계획대로 폐쇄하되, 폐쇄 등산로의 출입을 통제할 수 있도록 기존 이식수목과 관목류 식재

- 순성길은 별도의 경화포장은 하지말고 흙다짐 후, 야재매트 깔기로 마감

- 꽃무릇은 일본에서 신사 주변으로 많이 식재하는 초화류로, 원산지 확인하고 문화재 주변 식재사례 등도 검토해 볼 것

- 관목류는 남산의 자생수종 위주로 식재하는 것이 바람직하며, 한봉호 교수의 자문을 받아 볼 것

□ 향후계획

○ 상기 지적사항을 반영하여 설계안을 수정하고, 한양도성자문회의에 상정하고자 함.  끝.