문서번호	수락119안전센터-2455
결재일자	2015.6.11.
공개여부	대시민공개

담당자	3팀장	센터장	결재
지훈	이병훈	06/11 김승한

위험예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	사무실
96
119안전센터명	3팀장		서 기	대 원
수락산119안전센터	소방위 이병훈		소방사 지훈	소방위 이흥식 외 4명

⑴ 현상파악 : 관수로가 있는 둑 부근 수중에서 실종자를 수색하고 있다. (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	○	시정이 불량한 수중에서 안전로프를 결착하지 않아 익사한다. ◎★
2	○	둑 아래 관수로 입구의 빠른 유속에 휩쓸려 익사한다.
3	○	물이 혼탁하여 관수로에 들어가 나오지 못해 익사한다.
4		안전로프가 부유물에 의해 절단되어 수중으로 빨려들어감
5		보트가 관수로로 빨려들어가는 위험 발생
6		수중작업중 부유물이 관수로쪽으로 유입되어 수중작업시 위험 발생

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	시정이 불량한 수중에서 안전로프를 결착하지 않아 익사한다. ◎★	잭스테이 구조방법에 따라 구조한다.	※	안전로프 결착
		2인 1조가 같이 움직이며 수색한다.
2	둑 아래 관수로 입구의 빠른 유속에 휩쓸려 익사한다.	유속이 빠름에 대비하여 앵카의 무게(중량)을 높인다.	※	앵카 무게 증량
		안전 근무자가 부유물 등 감시 철저
3	물이 혼탁하여 관수로에 들어가 나오지 못해 익사한다.	보트 운항자는 안전을 주시하면서 우발적인 사고 대비 철저	※	부유물 주시
		안전근무자는 물속/물위 부유물을 계속적으로 주시