문서번호	시설보수과-4469
결재일자	2015.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	06/12 조병준
협조

정기점검보고서

(가마산고가차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

시설보수과

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 가마산고가차도 (구로구 구로동 415)

시설물개요	폭 : 16.0~21.0m (편도 2차로) 연장 : 78.0m	법정구분 법정외		상태등급 B등급	준공년도 1996.06.01
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
			시설7급			김규춘

○ 점검일시 : 2015. 06. 05.(금)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
		특 이 사 항 없 음

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 3개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
교대A1 (옹벽부)	교량 옹벽부 주변도로에 잡초 발생으로 미관 저해(양방향)			시설보수원으로 제거		1
교각 (P1~P2)	교량하부에 화재 취약시설(가구) 점용	4개		해당기관 조치통보 (구로구 청소행정과)		2

※ 붙임 :  현황사진 1부. 끝.

□ 현황사진

사진1	교량 옹벽부 도로변 잡초 발생	사진2	슬래브하면(S1) 화재 취약시설 점용