서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	선사로~고덕지구간 도로확장공사 자전거도로 포장관련 협의회신

1. 토목부-11622호(`15.6.5)와 관련입니다.

2. 상기 대호와 관련하여 “선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사”와 관련하여 보도 및 자전거도로 동상방지층 반영 가능여부 질의사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 회신 내용

1) 자전거 이용시설 설치 및 관리 지침 제5장 (포장 및 배수)의 5-1 적용                    범위에 의하면 자전거도로의 아스팔트 콘크리트 포장, 시멘트 콘크리트 포장,                    기타 포장 설계 및 시공에 필요한 사항에 대하여 규정하고 있으며,

2) 5-2 일반사항에서 자전거도로 포장에 사용되는 재료 및 시공은 본 지침에                   따르되, 본 지침에 포함되지 않은 사항은 도로공사표준시방서를 준용하도록 규정                3) 5-4 포장의구성에서는 자전거도로 포장의 구조는 표층, 보조기층, 노상으로 구성                      하고 필요에 따라 동상방지층을 설치할 수 있도록 규정되어 있습니다.

4)  따라서 현장여건 등을 종합적으로 검토하여 시공관리부서에서 자전거도로 포장을                    설계할 때 설계자문위원회 등을 구성하여 기술적 검토후 결정하여야 할 사항이며,                    신설되는 자전거도로의 포장색상은 자전거 이용자의 안전한 통행과 시인성 향상을                    위하여 암적색으로 시공하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 자전거 이용시설 설치 및 관리지침(제5장 포장 및 배수) 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	변재홍		자전거시설팀장	이성환		보행자전거과장	06/12 이방일
협조자
시행	보행자전거과-7689	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15( 서소문동 37 시청별관)	/
전화	02-2133-2432	/전송	02-2133-1052	/	pjh103@seoul.go.kr	/	부분공개(6)