함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	고도정수반장
(경유)
제목	잔류오존 제거대책 마련 요청

1. 2014.2.24.일 실시한 2월 공정보고회와 관련입니다.

2. 공정보고시 강북.암사정수센터 고도정수처리시설공사에서 잔류오존 제거시설인 친환경접촉조(안트라사이트)를 사용하지 않는다고 보고되어,활성탄흡착지내 대기오존농도가 증가될 것으로 예상되는바,

3. 정수센터 현장운영,관리에 문제가 될수있어 근본적인 잔류오존 제거 대체공정을 추진하여 향후 고도정수처리시설 운영에 차질이 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	생산부장
주무관	유통희		기전설비과장	서대훈		생산부장	03/05 박용철
협조자
시행	기전설비과-1371	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1	/
전화	02)3146-1333	/전송	02)3146-1319	/	1wls2wls@seoul.go.kr	/	대시민공개