문서번호	물재생과-3870
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
김근수		강병수	06/15 김동기
협 조
	주무관			최승룡

차집관로시설물 우기대비 점검결과 보고

2015. 6.

중랑물재생센터

[물재생과]

차집관로시설물 우기대비 점검결과 보고

2015년 여름철 우기를 대비하여 차집관로, 맨홀, 우수토실 등의 손상, 기능상실, 노후파손, 시설물 안전여부 등에 대한 점검을 시행하고 그 결과에 대해 보고드림

Ⅰ		관 련 공 문

.

물재생과 – 318(2015.5.18.)호와 관련임

〇 2015년 차집관로 시설물 우기대비 점검계획

Ⅱ		점 검 개 요

점검기간 : 2015. 5. 18 ~ 6. 5

점검대상 시설물

구 분	관거현황	맨 홀	우수토실	환기구	수문
중랑천외 25개하천	183Km	1,985개소	569개소	39개소	26개소

세부점검 사항

〇 차집관거

- 차집관거내 토사퇴적 등으로 인한 유수소통 장애

- 차집관거 주변 타공사로 인한 관거 손상 여부

- 복개천내 U형차집관거의 파손 및 토사 퇴적으로 인한 하수 월류 여부

- 차집관거 하부 세굴 여부

〇 맨홀

- 맨홀뚜껑 밀폐 체결장치 기능상실 여부

맨홀뚜껑 열림방지 고정장치(볼트, 너트)부착 및 조임상태)

- 기타 맨홀덮개 파손 및 매몰 여부

〇 우수토실

- 하천수위 상승으로 우수토실 수몰시 배수 후 시설물 점검

- 스틸그레이팅 이탈여부

- 우수토실 본시설물(콘트리트)파손으로 월류 여부

- 기타 협잡물 퇴적으로 오수 월류 여부

〇 환기구 등

- 기능 유지여부와 시설물 파손

Ⅲ		점검결과 및 조치계획

총괄 점검내용

점검반	점검대상 시설	지적건수	조 치 계 획
3개조 편 성	차집관로, 우수토실, 맨홀 등	21	-자체 보수반 보수처리 : 6건 -유지보수업체 작업지시: 15건

세부점검 지적사항 : 별도 첨부

Ⅴ		향후 계획

자체 보수반 보수사항은 ‘15.6.20조치 완료

2015차집관로 유지보수공사에 작업지시하여 ‘15. 7월까지 조치계획

붙임 : 지적사항 및 현황사진 1부.  끝.