문서번호	역사도심재생과-6558
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도심관리팀장	역사도심재생과장
임정규		임학본	06/15 김해성
협조

광화문광장 전기설비 정기검사 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
전기사업법	한국전기안전공사	검사 일정	협의 완료	정기검사 수수료

2015. 6.

도시재생본부

(역사도심재생과)

광화문광장 전기설비 정기검사 시행계획

광화문광장 자가용전기설비에 대한 법정 정기검사를 시행하여 전기로 인한 안전사고 예방 및 원활한 전력공급에 만전을 기하고자 함

관련근거

❍ 전기사업법 제65조(정기검사)

❍ 전기사업법 시행규칙 제32조(정기검사의 대상 기준 및 절차 등)

※ 검사시기 : 3년마다 2월 전후

검사대상

❍ 시설명 : 광화문광장 자가용전기설비

❍ 시설현황

- 수전전압 : 22,900V

- 계약전력 : 1,000㎾ (변압기용량 : 500KVA×2)

- 수배전반 : 15면

검사 일정

❍ 검사일시 : 2015. 6. 25.(목) 10:00~12:00 (약 2시간)

※ 우천시 검사 연기 (청계천 상황실 정전으로 수위 감시 및 제어 불가)

❍ 검사기관 : 한국전기안전공사 서울지역본부

❍ 검사 주요내용

- 케이블 절연내력시험

- 차단기 및 계전기 연동시험

- 특고압 및 고압설비 절연저항, 접지저항 측정

- 케이블, 부스바의 지지대 파손, 오손상태 점검

소요예산

❍ 예산과목 : 도시재생본부 역사도심재생과, 지속가능한 역사문화도심 구현, 역사도심활성화, 광화문광장 관리 운영, 일반운영비, 공공운영비

❍ 정기검사 수수료 : ￦961,950원

❍ 납부방법 : 전자세금계산서 발행에 따라 채주 통장에 계좌입금

행정사항

❍ 검사 시행일 정전이 수반되므로 관련기관(중부수도사업소, 서울시설공단 청계천관리처, 디자인재단, 큐비드)에 일정 통보

❍ 급수펌프 및 배기 팬 가동불가하여 화장실 사용중지

⇒ 인근 화장실(교보생명 빌딩) 안내

따로붙임 : 정기검사 수수료 계산서 1부.  끝.