문서번호	시설관리과-16631
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리팀장	시설관리과장			결재
강병국	이선재	06/15 박길영
협 조

현장실정 보고

명에 의거 『역촌동외8개동상수도공사』 업무수행 중 ㈜이준엔지니어링으로부터 아래와 같은 사항이 제출되어 검토후 보고 합니다.

2015. 6. 12.

보고자 : 지방시설주사보  강 병 국

- 아        래 -

□ 공 사 명 : 2014-2 역촌동외8개동상수도공사

□ 공사기간 : 2015. 05. 30 ~ 2015. 06. 09

□ 공사개요 : D=20mm, L=1m (15mm 수전분리)

□ 공사위치 : 은평구 역촌동 63-7(신설153)

□ 시공업체 : 태승건설 대표 최윤호

□ 실정보고내용 및 조치의견

공종	실정보고내용	조치 의견
종방향 노후관	○도우100-20(2015.6.10)호와 관련입니다. ○상기 공사구간은 GIS상 SSP, D=25mm로 되어 있으나, 상기공사구간 굴착 확인한 바 PVC, D=25mm로 확인되었음	○PVC, D=25mm는 비내식성관으로 은평구청 도로굴착 승인을 득한후 내식성관으로 교체 하고자 함. ○공사개요 : D=25mm , L=25m ○소요예산 : 5,000천원 ○예산과목 : 구축물, 노후상수도관, 시설비및부대비(시설비)

붙 임 : 현장실정 보고서 1부.  끝.

은평구 역촌동 63-7 현장위치 사진

은평구 역촌동 63-7 위치도(GIS)