함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	신규 전기방식 시설 GIS 속성등록 협조 요청

1. 지하철 917공구 건설 공사 관련 이설상수도관(D900)의 신설된 전기방식시설에 대한 GIS 속성 등록 협조 요청합니다.

가. 신설 전기방식 시설 개요

- 인수 시설 : 정류기 1개소, 양극공 2개소, T/B 1개소

- 대상 관로 : 학생체육관옆 이설관로 구경 D900, 80m

나. 신규 전기방식 시설 현황(※붙임:관리대장 참조)

- 전식방지 형식 구분 : 외부전원방식

- 전식방지 종류 구분 : HSCI

- 관로구경(연장) : D900(80m)

- 설치일(이관일) : ‘15.6.8

- 시설물 구경(연장) :150mm(23m)

- 설치형태 : 지상녹지

- 전위량(전류량) : -1,420 ~ -1,630mV(2A)

붙 임 : 관리대장 1부. 끝.

	시설관리과장
★주무관	박종희		기전팀장	함태광		시설관리과장	06/16 代송종범
협조자
시행	시설관리과-10803	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로51(성내동541-4)	/
전화	02-3146-5213	/전송	02-3146-5239	/	singwan@seoul.go.kr	/	대시민공개