문서번호	후암119안전센터-2840
결재일자	2015.6.16.
공개여부	대시민공개

담당자	1팀장	119안전센터장			결재
배상진	천용남	06/16 이동석
협 조

위험예지훈련 리포트(6.16/주간/1팀)

시트번호	수관이 어지럽게 전개된 현장에서 수관을 연장하고 있다.	장소	사무실
43

119안전센터명	1팀장	서 기	대 원
후암 119안전센터	소방위 천용남	소방사 배상진	소방위 오승택 소방교 김철웅 소방교 장세운 소방교 이용균

(1) 현상파악 (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) (2) 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서(~해서 ~게 된다)
1	◎	여러 대에서 연장한 수관이 서로 꼬여 방수가 막힌다.
2	◎	복잡하게 전개되어 있는 수관에 대원이 걸려 넘어진다.
3	○	수관이 어느대의 것인지 방수사항에서 혼잡이 발생한다.
4		수관 추가 연결 등 결합시 어느 대의 것인지 혼잡이 발생한다.
5		불필요한 수관 연장으로 수압이 손실된다.

(3) 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			(4) 목표설정 (소대의 목표를 정한다)
◎표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	여러 대에서 연장한 수관이 서로 꼬여 방수가 막힌다.	선착대 및 지휘차에서 현장 도착시 무선을 통해 후착대의 위치를 적절하게 부서하도록 지시해야 한다.	※	적절한 부서위치 지정! 좋아!
2	복잡하게 전개되어 있는 수관에 대원이 걸려 넘어진다.	각 대의 소대장이 적정한 수관 수를 지정해야 한다.	※	적정한 수관수 지정 좋아!
3	수관이 어느대의 것인지 방수사항에서 혼잡이 발생한다.	수관을 직진 전개를 원칙으로 해야한다.	※	수관 직진 전개 좋아!

(주) 표 중에서 ⑴～⑷는 훈련의 단계(라운드)를 나타낸다

□ 훈련사진

후암119안전센터 1팀 주간(2015. 06. 16.)