서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시중구청장(도심재생과장)
(경유)
제목	도시환경정비사업 사업시행인가 공람공고 업무협의 회신（세운 34,5,6,7구역）

1. 중구 도심재생과 5671호（2015.5.20.）와 관련입니다.

2. 위호와 관련 세운 34,5,6,7구역 도시환경정비사업 사업시행인가 신청에 따른 공람공고 업무협의에 대하여 아래와 같이 알려드리오니, 관련업무 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 회신내용

가. 3-4, 3-5 블록 북측(청계천변) 기존 보도는 보행자 안전을 위하여 신설 보도블록 재질과 동일 재질로 전 구간 재포장 실시.

나. 3-4 블록(청계천변) 기존 보도상 보행지장물(한전 지상기기 등 신규설치 시설물 포함)이나 미관훼손 시설물이 있을 경우 보행편의를 위해 건축물 후퇴선 부지내로 이전 및 설치 검토(붙임 2. 서울특별시 보도 위 시설물 설계 및 관리기준 참조)

다. 차량진출입로는 『보도횡단차량 출입시설 허가처리지침』제6조제1항(별첨) “출입시설 포장설치기준”에 따라 설치하되, 보행자 불편 해소 및 보행 연속성 유지를 위하여 보도와 단차가 없도록 시공.

라. 모든 보도설계 및 시공은 『서울특별시 보도공사 설계시공 매뉴얼』에 의거 시행.

마. 보도공사 착공 6개월전까지 우리시(보도환경개선과)로 “보도공사 설계지도점검” 의뢰하여야 함.（보도공사 설계 지도·점검 개선계획, 2015.3.17.）

붙임 1. 보도공사 설계 지도·점검 개선계획 1부.

2. 서울특별시 보도 위 시설물 설계 및 관리기준.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	엄기영		보도정책팀장	조재관		보도환경개선과장	06/16 박문희
협조자
시행	보도환경개선과-7689	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 10층	/
전화	2133-8105	/전송	768-8905	/	giyoungt@seoul.go.kr	/	대시민공개