문서번호	예방과-10554
결재일자	2015.6.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	배미순		전결 06/17 代배미순
협 조

건축허가 협의서 검토결과 보고서

[************ -신축]

	1. 강동구청 건축과-14555(2015.06.12)『건축허가 신청에 따른 일괄 협의회 개최**********』와 관련 입니다. 2. 위와 관련 민원협의서 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 06. 17.
검토자 : 소방위 성 명 : 류 연 하

건    명

건축허가 협의서 검토결과 보고서

(************-신축)

가. 동의요구내용 (신축)

기 허 가

건    물    명

**********건물

소 재 지

**************

구          조

철근콘크리트조 지하0층, 지상3층, 연면적 451.8㎡

대지면적 330.9㎡, 연면적 451.8㎡, 건축면적 150.6㎡

공  사  종  별

신축

용도

복합(근생,주택)

건축주

(국)기획재정부대리인한국자산관리공사

소방시설설계업체

㈜청우이엔지(일반 제서초2008-21호 기계)

- 설계자 : 이원강(소방기술사)

㈜청송설계이앤씨(일반 제강남2003-2호 전기)

설계자 : 김영배(설비기사/전기)

대표자

이원강

이수희

적용소방시설

소화기구, 피난기구(완강기), 비상경보설비, 단독경보형감지기,

유도등설비.

검 토 사 항

◦ 적용소방시설 소방법령에 적합하게 설계됨

◦ 피난․방화시설 적정함

◦ 소방차량 진입 및 부서 가능함

기 타 사 항

◦ 층별현황

층별	면적(㎡)	용도	비고
지상1층	150.6	근린생활시설(소매점
지상2층	150.6	주택(기숙사)
지상3층	150.6	주택(기숙사)

나. 검토결과 : 위 대상은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 및  같은법 시행령 제12조 규정에 의한 “건축허가 등의 동의대상물” 로서 같은법 시행규칙 제4조 제2항 규정에 의한 소방시설설치 계획서 등 제반 첨부서류 검토한 바 소방관련법규정에 적합하므로 동의 통보하고자 합니다. 끝.