함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(고도정수반장)
(경유)
제 목	고도정수처리 흡착지 오존 취기 감소방법 강구 요청

1. ‘강북정수센터 고도정수처리시설공사’와 관련하여 입상활성탄흡착지 및 오존투입시설 등 주요공정이 마무리 단계에 이르고 있음.

2. 기 준공된 정수센터 사례로 봤을 때 근무자 작업공간인 입상활성탄지 대기중 오존 취기가 발생할 우려가 있으므로 잔류오존 발생 방지 대책을 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 현재 설치 완료 시설

○ 입상활성탄흡착지내 잔류오존 배출 환기시설

나. 추가 설치 요청 시설

○ 오존접촉조 혼화촉진시설 설치

○ 오존접촉조 정류벽 설치

다. 기타 잔류오존 제거 시설.  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	박석주		운영과장	임건혁		강북아리수정수센터소장	03/06 박기석
협조자
시행	운영과-694	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 고산로 171 (삼패동 598번지)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-5861	/전송	02-3146-5807	/	nohint@seoul.go.kr	/	대시민공개