서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	수질오염총량관리제 계획배출수질 재협의(안) 의견 조회

1. 우리시 물관리정책과-10168(2015.6.19.)호와 관련입니다.

2. 그동안 우리시(물관리정책과, 물재생시설과)에서 수질오염 총량관리제 주관기관(한강유역환경청, 국립환경과학원 등)과 협의를 진행하며 지역개발량에 미치는 영향을 고려하고 물재생센터의 여건을 반영하여 앞으로 우리시 의견으로 제시할 재협의(안)을 붙임과 같이 마련하였으니

3. 각 센터에서는 이에 대한 의견을 2015.6.23.(화)까지   우리시(물재생시설과)에 제출하여 주시기 바랍니다.

<계획배출수질 재협의(안) 요약>

1) BOD

구분	계획배출수질(BOD, mg/L)		비고
	변경전	재협의(안)
중랑물재생센터	6.5	6.5	변경전 : 재이용수 제외 7.0, 재이용수 3.0
			변경후 : 재이용수 제외 7.1, 재이용수 3.0
서남물재생센터	7.0	7.2

※ `14.12월부터 BOD 기시행

┍ 난지 : `14년(7.6mg/L)  → `15년~`20년(7.0mg/L)

┕ 탄천 : `14년(10.0mg/L) → `15년~`20년(7.0mg/L)

2) T-P

구분	계획배출수질(T-P, mg/L)		비고
	변경전	재협의안(하절기)
중랑물재생센터	0.475	1.675(1.457)	기준년도(2011년) 수질 적용
난지물재생센터	0.5	1.477(1.455)	기준년도(2011년) 수질 적용
탄천물재생센터	0.5	1.374(0.500)	동절기 준수예외 수질 적용
서남물재생센터	0.5	1.400(1.000)	동절기 준수예외 수질 적용

붙임 : 1) 수질오염총량관리제 서울시 개별할당시설 적용방안.

2) 방류수질에 따른 연차별 개별부하량 할당표

3) 할당량 및 이행시기 조정 회의결과 보고서 2부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장,서울특별시난지물재생센터소장,(주)탄천환경 대표이사,(주)서남환경 대표이사
주무관	전경조		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	06/19 이철해
협조자
시행	물재생시설과-8447	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 덕수궁길15(서소문1동) 8층 물재생시설과	/
전화	2133-3834	/전송	2133-1043	/	jeonjo@seoul.go.kr	/	부분공개