문서번호	의정담당관-6331
결재일자	2015.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	의정담당관	시의회사무처장
모형률	이문주	김용남	06/19 한문철

본회의장 음향시스템 점검결과 중간보고

2015. 6.

서울특별시의회

(의정담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

본회의장 음향시스템 점검결과 중간보고

원활한 의사진행을 위해 본회의장 음향시스템 주요 기능을 전문 업체에 의한 정밀점검을 시행하여 점검결과 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		시설현황

서울시의회 본회의장 음향시스템 현황

구분	품 목	규 격	수량	비 고
1	오디오 믹서	32IN/8OUT, MH3	1
2	발언대 스피커 파워앰프	PLX1202, CH당 200W, 2CH	1
3	2,3층 스피커 파워앰프	PLX1202, CH당 200W, 2CH	1
4	천정형 스피커 파워앰프	PLX1202, CH당 200W, 2CH	1
5	의장석 스피커 파워앰프	JPA-2120D, 120W/CH, 2CH	1
6	그래픽 이퀄라이져	2CH, 31BAND	4
7	2,3층 스피커 프로세서	BOSE SPEAKER용, 402C	1
8	메인 스피커(앰프내장형)	500W용, IC-8x2EA	2
9	발언대 모니터 스피커	TRX82, 400W	2
10	의장석 모니터 스피커	PA용, 15W급, FBT	2
11	2,3층 스피커	BOSE 402	4
12	천정형 스피커	매립형타입	2
13	의장석 마이크	구즈넥, 콘덴서	2
14	발언대 마이크	구즈넥, 콘덴서	2
15	시장석 마이크	구즈넥, 콘덴서	2
16	사회대 마이크	일반, 다이나믹마이크	2
17	전원 공급장치	JPD-322A	2

※ 본회의장 의원 발언대 마이크 교체(2대) : 2015.4.27

Ⅱ		점검개요

점검 세부 내용

1. 점검일시  :  2015년 6월 15일 13:30~16일 01:30(12시간)

2. 전문업체  :  ㈜디에이치미디어

3. 소요예산  : 1,950천원(일상경비 지출 예정)

4. 점검인원 : 총 5명(음향관련 10년이상 경력자)

- 스피커 수입원(RENKUS-HEINZ) 엔지니어 : 3명

- 튜닝 및 음질 테스트 엔지니어 : 2명

5. 점검내용 : 전반적인 본회의장 음향시스템 전반

- 의장석 모니터좌석 울림현상에 대한 점검

- 메인 스피커 좌, 우측 음질 상이한 부분 점검

- 회의실 전체 스피커 음질 점검(의원석, 2층, 3층) 등

6. 점검방법 : 전문 프로그램으로 측정

- 음향 측정 프로그램을 통한 현재 상태 점검

- 메인 스피커 전용 튜닝 프로그램을 통한 스피커 상태 점검

- 잔향 측정 프로그램을 통한 전체 룸 튜닝 및 딜레이 조정 등

7. 사용 프로그램 : SMART LIVE 6.0,  RENKUS-HEINZ ICONYX TOOL

Ⅲ		점검결과

세부항목 점검 결과

항목	기존현황	조치현황	결과
메인 스피커	좌, 우측 음량 틀림 저음이 많아 울림현상 발생 2,3층 스피커와 딜레이현상 발생	• 전용 TOOL로 스피커 점검 (스피커는 이상 없음) • 프로그램을 이용한 룸 튜닝 • 울림현상을 방지하기 위해 그래픽 이퀄라이져에서 저음 대역 커트	조치
발언대 스피커	저음역대가 많아 울림이 심함	• 앰프 볼륨 조절 및 그래픽 이퀄라이져 저음 대역 커트	조치
의장석 스피커	음량이 작아 모니터링 어려움	• 앰프 볼륨 조정	임시 조치
2,3층 스피커	음량이 너무 커서 발언대 부분까지 간섭사항 발생	• 앰프 볼륨 조절 및 그래픽 이퀄라이져 저음 대역 커트	조치
천정 스피커	음량이 약함	• 음량을 올림	조치
오디오 믹서	-	• 입력 모듈별 음량/음질 조절	조치

Ⅳ		향후계획

본회의장 세부점검 분석결과 보고서 제출 : 2015.6.30 이내

음향시스템 점검결과 보고서에 따라 장기적인 개선 추진

첨부 :  점검 관련 사진

메인 스피커 점검	사회자석 마이크 음질 조정
메인 스피커 점검	사회자석 마이크 음질 조정
의장석 음량, 음질 점검	음향 측정 프로그램 구동