문서번호	화학시험과-1150
결재일자	2015.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	화학시험과장	품질시험소장
이정기	구흥서	06/19 권영찬

시험자간 비교숙련도시험 추진계획

(시멘트 비중 시험)

2015. 06

시험자간 비교숙련도시험 추진계획

우리 시험소「KOLAS 경영시스템 품질절차서」에 따른 품질보증계획과 관련하여 시험자간 비교숙련도시험을 실시하여 품질관리 소급성 유지 및 사후관리에 만전을 기하고자 함

KOLAS 인정현황(화학시험과)

□ 역학분야

1.003 시멘트 및 관련제품

- KS F 5110 : 2006 시멘트의 비중 시험

1.009 고무와 관련제품

- KS F 4911 : 2007 합성고분자계 방수시트

(6.3 치수  6.5 인장성능   6.6 인열성능  6.8 가열신축성상)

추진근거

□ KS Q ISO/IEC 17025 5(기술요건) 5.9(시험 및 교정결과의 품질보증)

- 5.9.1 시험 및 교정결과의 유효성 모니터링을 위한 품질관리 절차

□ 우리시험소 품질절차서 Q10-QP-2201(시험결과의 품질보증)

□ 2015년도 연간 품질보증 계획서[화학시험과-33(2015.01.08.)]

시험자간 비교숙련도 시험

□  추진일정 : 2015. 6. 24. ～ 6. 30.

□  시험장소 : 일반화학 시험실

□  시험시료 : 포틀랜드 시멘트 1종

□  시험약품 : 케로신(등유)

□  시험기구 및 장비 : 비중병(274㎖), 전기식지시저울

□  시험 개요

구 분	분 야 (시험항목)	시험방법	참가자	통계적 처리방법
시험자간 비교시험 (품질검사)	시멘트금속 및 관련제품 (시멘트 비중)	KS L 5110:2006	이 정 기 이 강 억 이 우 진	분산분석 (일원배치법)

비교숙련도 평가 방법

□  분산분석 : F비와 F기각치 간 결과값 비교 분석

※ 평가기준

-F비가 F기각치 보다 크면 시험자간 시험결과값 차이없음

향후계획

□  ‘15.6.24. ~ 6.30. : 숙련도 시험 실시

□  ‘15.7.1.   ~ 7.7.   : 결과분석(숙련도 추정보고서 등) 및 보고

□  시험결과 불만족 시 원인분석 후 재시험

붙임 : Rawdata 양식 1부.  끝.