문서번호	재료연구과-3785
결재일자	2015.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	재료연구과장	수도연구부장
백영애	代백영애	06/22 최영준
협 조

출장결과보고

(영등포 정수센터 시범재생공장 현장점검)

2015. 6. 19

수도연구부 재료연구과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

입상활성탄 재생공장 현장점검결과

영등포 1,2 정수장 입상활성탄 시범재생관련 재생공장을 방문하여 현장점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

1		출장개요

☐ 출장일시 : 2015. 6. 18(목)

☐ 출장장소 : 제성화학공업㈜

(경기도 연천군 전곡읍 양원리 22-1)

☐ 출장내용

○ 재생작업 시작전 설비상태 확인 및 재생기술설명

○ 영등포 사용탄 보관장소 확인(혼입가능성 여부 확인)

○ 입상활성탄 재생 및 안트라사이트 이송 일정 협의

☐ 출장자 : 연구원 조우현, 백영애, 영등포 장현성, 홍원해,

2		현장점검 결과

☐ 재생설비현황

○ 로타리킬른 1대 (∅1,600mm × 18,000mm)

○ 용량 : 8~10톤/일(24시간 가동시), 체류시간 약 1~2시간

※‘97년에 설립이후 주로 분말활성탄 납품(2015년 범어정수장 활성탄 재생)

☐ 재생공정 및 활성탄 보관위치

○ 재생공정

- 원료공급, 가열로, 선별, 포장으로 구성되어 있으며 연료는 LPG 사용

원료공급

⇒

가열로

⇒

선별/포장

○ 보관예정위치

- 실내보관 가능 부대설비가 없어 재생설비 뒤편 공터에 야적보관이 가능하며 간이천막 등을 설치하여 보관예정

☐ 기타

○ 재생작업기간(예정) : 6/25 ~ 8월말

○ 1,2정수장 입상활성탄이 혼재되지 않도록 활성탄 보관백에 구분가능정보표시 예정

○ 재생로 1기만 보유하고 있어 타사와의 혼합방지를 위하여 영등포정수센터 입상활성탄 재생기간동안 타사 활성탄은 처리하기 않기로 협의

3		향후계획

☐ 불시점검, 시료채취, 재생진행 정도파악, 활성탄 관리상태 확인 등.  끝.