문서번호	도로보수과-5762
결재일자	2015.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
구희옥		천석기	06/22 김권일
협조

영등포로 동공 원인조사 결과보고

(신한은행 앞)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6. 22

강서도로사업소

(도로보수과)

영등포로 동공 원인조사 결과 및 조치보고

도로순찰 중 영등포로 신한은행 앞 동공의심 구간에 대하여 굴착조사한 결과를 보고드림

Ⅰ		개 요

○ 일    시 : ‘15. 6.19(금) 10:00~12:00

○ 장    소 : 영등포로 206 신한은행 앞 3차로(여의도방향)

○ 조 사 자

- 도로보수과 : 구희옥, 김경욱, 최대성, 심혁명

- 도로보수과 직영작업반 : 정영주 반장외 4

○ 굴착조사

- 투입인원 및 장비 : 포크레인 1대, 트럭 2대, 직영작업반 5명

※ 포크레인 1대 : 관내 포장도로 일상유지보수공사 업체에서 지원

- 굴착규모 : 폭 1.5m, 길이 2.5m, 깊이 0.7m

【 위 치 도 】

영등포로(신한은행 앞)	동공 굴착 현장

Ⅱ		조사결과 원인분석

○ 동공규모 : 폭 0.2m, 길이 0.2m

○ 원인분석 : 하스맨홀 접합부 연결관이 파손된 것으로 추정

- 영등포로 신한은행앞 하수 맨홀 연결관의 일부가 파손된 것으로 굴착시 하수악취가 심하게 발생하였음

- 하수맨홀 보수가 요망됨

- 동공원인이 하수맨홀 파손으로 확인되어 영등포구청 안전치수과로 하여금 현장확인 조치하였음(영등포구청 안전치수과 직영작업반에 인수인계)

Ⅲ		조치계획

○ 동공원인 항구복구 조치 : 영등포구청 안전치수과

- ‘15. 6. 22일까지 하수맨홀 보수공사 예정

○ 포크레인 장비사용비용은 관내 포장도로 일상유지보수공사 설계변경시 정산 처리

【 사 진 대 지 】

공 사 전	공 사 후