문서번호	마곡조성과-5615
결재일자	2015.6.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	마곡조성과장
윤영선		김명수	06/23 한민희
협조	토목계획팀장		박상구
	주무관		이기명

마곡지구 건축계획관련

제2015-10차 마곡조성자문단 자문결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

마곡조성과

마곡지구 건축계획관련

제2015-10차 마곡조성자문단 자문결과 보고

Ⅰ	회의개요

□ 일  시 : 2015. 6. 18(목) ~ 6. 22(월)

□ 자문방법 : 서면(E-mail)에 의한 자문

□ 자문위원

○ *********************

○ *****************************

□ 안  건 : 마곡지구 건축계획 자문 2건

구 분	건 축 주	용 도	건 축 개 요
****	*****	발전시설	- 지하1층/지상6층(연면적 13,337.38㎡) - 건폐율 : 22.23%, 용적률 : 40.30%
********	*************	업무시설(사무소) 근린생활시설	- 지하4층/지상13층(연면적 24,996.18㎡) - 건폐율 : 59.79%, 용적률 : 599.70%

Ⅱ	자문의견

□ 건축계획 자문

구 분	자문의견
****	○ 관리동 위치, 지역난방 설비동 등의 진입공간과의 부조화 ○ 공원측에 과도한 건물 배치 등 사무동이 너무 과장되어 보완 필요
********	○ 합필시 저층부는 공공이 진입, 관통할 수 있는 통로를 확보하고, 고층부 매스는 원 필지 규모 단위별로 분리 구성토록 한 마곡지구 건축물·가로경관 가이드라인에 따를 것. ○ 저층부 건축지정선에 외벽이 접하도록 할 것

※ 협의의견 별첨

Ⅲ	조치계획

○ 별첨 협의의견이 건축위원회 심의 및 허가시 검토·반영될 수 있도록 강서구청에 통보하고자 함

붙임  1) 건축계획 자문도면(별첨)

2) 건축계획 협의의견서 각 1부.

3) 위원별 자문의견서 각 1부.