문서번호	시설관리과-11413
결재일자	2015.6.24.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
이혜진	송종범	06/24 남정열
협 조

상수도관 이설관련 보고

(성내동 226-83, 226-2번지 지장상수도이설)

명에 의거 동담당 업무를 수행하면서 강동구청 치수과에서 시행하는 “성내 배수분구 하수관거 종합정비 사업(1블럭-3차)” 구간내 지장 상수도관 이설협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

□ 이설공사 요청현황

가. 공사명 : 성내 배수분구 하수관거 종합정비 사업(1블럭-3차)

- 공사기간 : 2015.03.06.~2015.12.31.

나. 이설위치 및 지장상수도관 이설현황

- 성내동 226-83호 앞 : D=200㎜ L=5m

- 성내동 226-2호 앞 : D=150㎜ L=5m

DP /200 /2013	DP /150 /2008

☞ 상수도관 이설 업무협조(강동구청 치수과-6249, 2015.06.05.)

☞ 상수도관 이설 업무협조(강동구청 치수과-6902, 2015.06.19.)

□ 보고내용

○ “성내 배수분구 하수관거 종합정비 사업(1블럭-3차)” 구간 내 저촉되는 상수도관 이설요청에 대한  현장조사결과, 성내동 226-83호 앞 D=200㎜, L=5.0m 및 성내동226-2호 앞 D=150㎜, L=5.0m 상수도관 저촉이 되어 이설하여야 할 실정임.

□ 처리의견

○ 하수관로 구배조정 및 침수예방을 위하여 시행하는 사업으로 공사의 시급성을 감안 D200㎜, D150㎜ DP관에 대하여 따로붙임 상수도이설승인조건(안)으로 원인자로 하여금 이설토록 하고,

- 이설승인 현황

저촉상수도관			승 인 조 건	비 고
연번	구경	연장
1	200	5	D200㎜ L=5m 이설 (첨부 이설조건안)	성내동 226-83 앞
	150	5	D200㎜ L=5m 이설 (첨부 이설조건안)	성내동 226-2 앞

☞ 따로붙임 현황 및 위치도 참조

○ 원인자 자체이설시 서울특별시 수도이설등 원인자 및 손괴자부담금 징수조례에 의거하여 퇴수 및 세척수량과 작업출동경비 등을 별도 고지하고 상기 내용을 강동구청 치수과로 회신하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 위치도 1부.

2. 상수도이설승인조건(안) 1부.

3. 퇴수 및 세척수량 산출내역서 1부. 끝.