공 사 실 정 보 고

(자양동 796번지외 2개소 배급수관정비공사)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
박상권	김태형	06/24 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-15726

우리사업소에서 시행하는 『자양동 796번지외 2개소 배급수관정비공사』와 관련   시설관리공단 실정보고사항에 대하여 아래와 같이 검토 보고합니다.

2015. 06.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 박 상 권

제목 : 자양동 796번지외 2개소 배급수관정비공사 실정보고

□ 공문현황

○ 공문대호 및 제목 : 시설관리공단 공사감독2처-8485(2015.6.22)

『굴착복구공사 점검결과 회신 보고』

○ 공사현황

- 공사명 : 자양동 796번지외 2개소 배급수관정비공사

- 공사기간 : 2015.5.1. ~ 2015.9.17

- 도급액 : 금492,201천원

- 도급자 : 대민공영(주) 대표이사 전인영

□ 현황 및 문제점

○ 현황 및 문제점

- 우리사업소에서 시공중인 『자양동 796번지외 2개소 배급수관정비공사』중

광진구청 도로과에서 상수도굴착구간 점검후 아래와 같이 포장복구 협조요청함

- 광진구청(도로과) 요청사항

공 사 명	공 사 위 치	요청 내용	비 고
자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사	자양동 796번지~808-6번지	1.도로입구 전폭 복구 (민원사항 : B=6m, L=20m) 2. 도로복구 선형유지 (민원사항 : B=3m, L=250m)	원인자 복구 요청 (동부수도사업소 포장복구업체)

○ 시설관리공단 현장 점검 보고

구청 요청사항	시설관리공단 검토보고	비 고
1. 도로입구 전폭 복구 (민원사항 : B=6m, L=20m)	해당 구간은 포장 노면이 노후된 이면도로로 상수도공사를 시행한 1차로만 재포장(평삭 후) 함이 타당함	공사감독2처-8485 (‘15.6.22)
2. 도로복구 선형유지 (민원사항 : B=3m, L=250m)	해당 250m 구간은 상수도 굴착공사로 인한 선형불량 구간으로 원인자측에서 (선형유지)복구 함이 타당 하다고 판단됨.

□ 보고내용

- 광진구청(도로과)에서 요청한 도로포장 협조요청와 관련, 시설관리공단에서

현장점검후 우리사업소로 검토 보고내용와 같이 자양동 796번지~808-6번지

굴착공사 구간중 우리사업소에서 시행한 상수도공사로 인한 선형불량구간만

차로단위 복구코자 합니다.

□ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 시설관리공단 및 광진구청에 통보코자 합니다.

첨부 : 1. 관련공문 1부.  끝.