문서번호	기전과-6521
결재일자	2015.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
		기전과장	서부도로사업소장
심예선		이규철	06/25 임대성
협조
	주무관		윤석주

잠수교북단지하차도 형광등 철거 계획

2015. 6.

서부도로사업소

(기전과)

잠수교북단지하차도 형광등 철거 계획

잠수교북단지하차도를 통행하는 화물차량이 내부 기전시설물(형광등 32W×16등)을 손괴한 것을 현장 답사 후 형광등을 소등한 상태에서도 조도가 기준조도 이상으로 차량통행에 문제가 없어 전체 형광등을 철거코자 함.

□ 현 황

○ 현 장 위 치: 잠수교북단 지하차도(용산구청 → 강남터미널 방향)

○ 시설물 현황

- 나트륨등(250W×40등, 150W×27등)

- 형 광 등( 32W× 84등,   24W×30등)

○ 사고 일시: 2015. 5.14.(목) 09:30경

○ 사고 내용: 지하차도 내부 형광등(32W×16등)손괴

○ 사고 조사: 현장조사 및 CCTV 검토 후 용산경찰서 사건의뢰

○ 조사 결과: 한강관리사업소에서 관리하는 CCTV조사 결과 차량             감식이 어려워 사건 종료.(15. 6. 22.)

{용산경찰서(권철호),2198-0388}

□ 보고자 의견

○ 경찰조사 결과 사고 원인자를 찾을 수 없어 사건 종료 후 자체적으로 처리코자 함.

○ 2014년에도 같은 사고발생기록이 있어 앞으로도 사고의 위험에 노출되고, 현장조사 결과 형광등을 소등한 상태에서도 조도가 기준조도 이상으로 차량통행에 문제가 없어 전체 형광등(32W× 84등,   24W×30등)을 철거코자 함.

○ 연간단가 업체로 처리코자 함.(소요예산 3,500천원)

따로붙임: 현장사진 1부.  끝.