	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015년도 신설소화전(2차) 점검 결과 보고

1. 재난관리과 –3628(2015.6.22.)호『2015년도 신설소화전(2차) 설치 완료에 따른 검수 지시(수정)』와 관련입니다.

2. 면목119안전센터 관내에 설치된 신설 소화전에 대한 점검을 실시하고 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검대상: 5개소(붙임2참조)

○ 지상식 3개소, 지하식 2개소

나. 검 수 자: 면목119안전센터장(팀장,소방용수 담당자)

다. 점검 확인사항

○ 소화전 설치 설명서(붙임) 참조하여 신설 소화전 설치 사항 검토

○ 맨홀뚜껑 부근 황색반사도료 폭 15cm의 선을 그 둘레로 칠 여부

○ 맨홀두껑에는“소화전,주차금지” 또는“저수조,주차금지”표시여부

○ 수압상태 및 시설물 매몰·훼손 및 주변환경 정리 등 확인

3. 행정사항

○ 신설 소방용수시설에 대한 소방행정정보시스템에 사진 및 변경사항 신규등록

붙 임  1. 결과보고(양식) 1부.

2. 소화전 신설 위치도 1부.

3. 소화전 설치 설명서 1부.  끝.

	면목119안전센터장
담당자	정한진		2팀장	한표황		센터장	06/26 유승현
협조자
시행	면목119안전센터-2244	(		)	접수		(		)
우	131-835	서울 중랑구 동일로 475	/
전화	02-491-5119	/전송	02-435-0119	/	2012072710@seoul.go.kr	/	대시민공개