문서번호	교통운영과-4420
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
국응생		김종호	03/07 강진동
협조
	신호시설팀장		이기모

해빙기대비 교통시설물 안전점검 계획 수립

2014. 3

교 통 운 영 과

해빙기대비 교통시설물 안전점검 계획 수립

봄을 맞이하여 겨우내 얼었던 지반이 녹으면서 발생할 수 있는 해빙기 안전사고를 미연에 방지하고자 도로표지판, 교통안전표지교통신호기 등 교통시설물 안전점검 계획을 수립․시행하고자 함

Ⅰ		점검 개요

○ 관련근거

- 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례

․제26조의2(교통안전시설의 관리), 제29조(도로표지의 점검)

○ 점검대상(시설물 현황, ‘13.12.31기준)

구 분	도로표지	안전표지	교통신호기
수 량	10,301	231,189개	3,792대(제어기) 25,829대(신호지주) 9,026대(음향신호기)
관리기관 (점검기관)	자 치 구 시설관리공단	사 업 소 자 치 구 시설관리공단	사 업 소

Ⅱ		점검방향

○ 교통안전시설물 파손 상태 등의 점검

- 겨울철 혹한으로 인한 교통안전시설물의 부식, 파손 등의 상태를 점검하여 정비방안 마련.

○ 정비대상 시설물 신속한 정비로 시민의 안전확보

- 해빙기 시민의 안전확보와 불편의 사전 예방으로 서비스 증진

Ⅲ		세부 점검일정

○ 점검기간 : 2014.3.7~2014.3.31

- 제설제(염화칼슘 등) 등에 의한 신호기 및 안전표지 지주 부식, 중앙차로 노면파손 여부 등 점검(점검사항 붙임)

- ‘14.3.21.까지 점검 완료하고 ’14.3.31.까지 조치결과(계획)보고

○ 점검방법

- 관리기관별 자체 점검계획 수립과 점검반 편성하여 일제점검 시행후 결과보고(점검기관→교통운영과)

※ 교통운영과는 별도 기동반 편성(신호시설팀,교통시설팀)하여 교통시설물 점검시행 -- ‘14.3.21일까지 점검시행(점검조 붙임 참조)

○ 주요점검 내용 -- 안전표지팀에서 총괄수합 점검결과 보고

- 중앙차로 : 포장파손 및 노후상태, 승차대 청결상태, 정류소 방호울타리 기울어짐 여부 등 집중점검 - 중앙차로팀 자체점검 시행

- 도로표지 : 기초지반상태, 표지판과 부착대 연결부위 부식 또는 탈락(안전표지)  여부,표지판 훼손여부 등 집중점검- 사업소, 자치구,

시설관리공단 자체점검

- 신 호 기 : 신호등 상태, 신호지주 기울어짐, 훼손여부와 청결상태 등 집중점검 - 사업소 자체 점검시행

Ⅳ		점검결과 조치계획

○ 점검결과 지적사항은  ‘14.3.31.까지 조치(전․후 사진대지)

- 긴급사항은 관리기관에서 즉시 우선조치 선행

- 단순 보수사항 등 경미한 사항은 기동반 동원 조치

- 정밀한 진단 필요시 전문기관 안전진단 실시 등

※ 상기 기간까지 조치 불가능시 사유등 기재 제출

○ 교통운영과에서 매주 운영중인 안전지킴이 기동대는 교통시설물 및 시민불편사항 집중점검 개선시행(3월은 해빙기 안전점검으로 대체)

.

붙임 : 1. 교통시설물 점검결과 보고 양식.(공통) 1부.

2. 교통운영과 기동점검반 편성표 1부.

3. 점검노선도 각1부(4개노선).

4. 봄맞이 해빙기 안전점검 메뉴얼

5. 적출사항 처리양식 1부. 끝.

붙 임 1

교통시설물 점검결과 보고 양식

(해빙기)

○ 점 검 자 :

○ 점검일자 :             (조치일자)

○ 점검내용 :

○ 점검현황

점검전 사진	점검후 사진
점검전 현황 설명	점검후 현황(지주 교체 등)

붙 임 2

교통운영과 기동 안전점검반 편성

구 분	점 검 노 선	점 검 조
1	공항대로(성산대교남단 ~ 등촌역교차로 ~ 강서구청입구 교차로)	이우원, 박정재
2	강남대로(한남대교남단 신사역~ 강남역)	박우동, 류근호
3	동작대로(동작대교남단 ~ 이수교차 ~ 이수역)	임원성, 천주영
4	경인로(마포대교남단 ~ 서울교차로 ~ 신도림고가차도)	최용덕, 국응생

※ 점검일: ‘14.3.7~’13.3.21까지 자율점검,적출하고 양식에 따라 작성제출

- 점검조원은 팀별 대체 조정 가능

붙임 3

점 검 노 선

(교통운영과)

연번	점검구간	연장	점검조
1	공항대로(성산대교남단 ~ 등촌역교차로 ~ 강서구청입구 교차로)	2.47km	1
2	강남대로(한남대교남단 신사역~ 강남역)	2.2km	2
3	동작대로(동작대교남단 ~ 이수교차 ~ 이수역)	2.01km	3
4	경인로(마포대교남단 ~ 서울교차로 ~ 신도림고가차도)	3.89km	4

붙임 : 위치도 각 1부. 끝.

점검조	위 치 도
1
2

점검조	위 치 도
3
4

붙임 4

봄맞이 해빙기 교통시설물 안전점검 메뉴얼

점검항목	세 부 점 검 사 항	비 고
표지판 및 표지	○ 더러움 (먼지, 흙, 낙서 등 ) ○ 도장 상태 (탈색, 변색 등) ○ 표지판 상태 (휨, 비틀림, 구멍 등) ○ 연결부 상태 (휨, 파손, 고장 등)	공 통
지주 및 기 초	○ 지주의 기울거나 쓰러짐 또는 휨 ○ 지주 부식 ○ 도장상태 ○ 지주 흔들림 (기초공사 문제) ○ 개․폐기(뚜껑) 부착상태	공 통
신호등 및 제 어 기	○ 신호등(LED 부분소등) 점검 ○ 차광막 설치 및 외관훼손 여부 점검 ○ 제어기 함체 상태 점검(부식, 도색상태 등) ○ 제어기 기초대 상태점검(도색, 부식, 연결부 등) ○ 맨홀 상태 점검(뚜껑, 침하여부 등)
표지병	○ 표지병의 파손 여부 ○ 표지병 설치 상태 ○ 표지병 주위 흙, 모래 쌓였는지 여부
시선유도표지 시선유도봉	○ 델리네이더 부착상태 ○ 시선유도봉의 노후 및 파손여부 ○ 시선유도봉 설치장소 접합여부 ○ 반사지 탈색 등 시인성 저하여부
갈매기표지 반 사 경	○ 청소상태 여부 ○ 파손 등 돌아간 상태 여부 ○ 지주의 고정상태 여부
볼 라 드	○ 보행 장애여부 ○ 노후 및 파손여부 ○ 설치지침 준수여부
기 타	○ 보도 관리 및 훼손 상태 ○ 노상적치물, 도로파손, 시민불편사항 점검

붙임 5

적출사항 처리양식

(교통운영과)

연번	위치	적출사항	적출내용	관리기관
1	중구, ○○○로 40 건물이름, 위치사진	적출사진
2
3
4
5

※ 점검조는 당일점검후 점검결과를 위 양식에 따라 작성 정수용 주무관에게 제출