함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(기술진단과장)
(경유)
제목	가압장 펌프 효율 측정의뢰

1. 본부 시설관리과-4493(2015.6.25.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 운영중인 백련가압장 응암수계의 펌프 운전효율이 저하되어 개선이 필요한 상태인바, 펌프 운영상의 문제점 파악을 위하여 펌프효율 측정을 의뢰하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 모터 및 펌프 제원

- 펌프형식 : 수평축 양흡입 벌류트 펌프

- 펌프타입 : HDR200-620

- 동    력 : 150KW(200HP)

- 유량 및 양정 :  유량 438㎥/h,  양정 72m

- 전원 6,600V × 3상 × 6극

- 회전속도 : 1,185 R.P.M

나. 운전방식 : 정속운전

다. 설치현황 : 2대

- 제작업체 : 효성에바라

- 설치년도 : 1999년 12월  끝.

	서부수도사업소장
주무관	이두영		기전팀장	이상연		시설관리과장	07/02 박길영
협조자
시행	시설관리과-18790	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 홍제동 38-69	/	http://water.seoul.go.kr
전화	6321-4264	/전송	3707-9769	/	eps7300@seoul.go.kr	/	대시민공개