3원심탈수동 안전 및 가동일지(2015.07.01)	결재	근무자	반장	담당	과장
		조기한	이윤동	신성현	07/02 이동신

구분 시간		원심 탈수기(30㎥/hr.55kw)										슬러지 공급펌프 (20～80㎥/hr.11kw)											폴리머 공급펌프 (2～8㎥/hr.2.2kw)										폴리머탱크및교반기 (20㎥.7.5kw)				폴리머공급기 (24～96kg/hr)				저류조교반기 (2,400Φ, 15kw)				협잡물 분리기
		1호	2호		3호		4호		5호		6호	1호	2호			3호		s-1	4호	5호	6호	s-2	1호		2호	3호	s-1	4호		5호	6호	s-2	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호	2호
00:00～02:00			0		0		0		0				22			22			23	22					1.7	1.9		1.1		1.2						0				0		0		0	0
02:00～04:00			0		0		0		0				22			22			23	22					1.7	1.9		1.1		1.2					0				0			0		0	0
04:00～06:00			0		0		0		0				22			22			23	22					1.7	1.9		1.1		1.2						0				0		0		0	0
06:00～08:00			0		0		0		0				22			22			23	22					1.7	1.9		1.1		1.2					0				0			0		0	0
08:00～10:00			0		0		0		0				22			22			23	22					1.7	1.9		1.1		1.2						0				0		0		0	0
10:00～12:00			0		0		0		0				22			22			23	22					1.7	1.9		1.1		1.2					0				0			0		0	0
12:00～14:00			0		0		0		0				22			22			23	22					1.7	1.9		1.1		1.2						0				0		0		0	0
14:00～16:00			0		0		0		0				22			22			23	22					1.7	1.9		1.1		1.2					0				0			0		0	0
16:00～18:00			0		0		0		0				22			22			23	22					1.7	1.9		1.1		1.2						0				0		0		0	0
18:00～20:00			0		0		0		0				22			22			23	22					1.7	1.9		1.1		1.2					0				0			0		0	0
20:00～22:00			0		0		0		0				22			22			23	22					1.7	1.9		1.1		1.2						0				0		0		0	0
22:00～24:00			0		0		0		0				22			22			23	22					1.7	1.9		1.1		1.2					0				0			0		0	0
계		4 대 96 시간										4 대 96 시간											4 대 96 시간										2 대 12 시간				2 대 12 시간				2 대 48 시간				24 시간
※근 무 자 확 인 ※																													※ 안 전 점 검 및 정 비 사 항
시 간										구 분				직 명						성 명									▷원심탈수기2,3,4,5호 차속,토오크,부하율,탈리액 점검 ▷슬러지펌프 및 약품펌프 가동상태 확인 ▷케익 호퍼 1,2,3,4호 가동상태 점검 ▷알파,로얄 탈수기 케익 컨베어밸트 가동상태 점검 ▷슬러지펌프 가동상태 점검 ▷약품탱크 3,4호 약품 투입구 분해 이물질제거 ▷케익 컨베어밸트 가동상태 점검 ▷협잡물 분리기 스크린 가동상태 점검 ▷지하 배수펌프 가동상태 점검
00:00～09:00										3 조				기계7						안도영 (인)
09:00～18:00										1 조				기계6						이동특 (인)
18:00～24:00										2 조				기계7						조기한 (인)
※ 탈 수 기 운 영 현 황 ※
약품사용량(㎏)				280				슬러지유입량(㎥)						2,200						케잌생산량(톤)				209.73
※ 용 해 수 사 용 량 ※
전일량	243,510					금일량				243.667					계		157			누계				157