	관악소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	2014년 소방용수시설 신설예정지 조사보고

1.관련근거

가. 재난대응과-2263(2014.1.27)호『2014년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림』

나. 현장지휘대 –1743(2014.2.24.)호『2014년 소방용수 신설예정지 조사지시』

2. 위와 관련 관악119안전센터 2014년도 소방용수시설 신설예정지 조사결과을다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2014.3.3.~ 3.7(5일)

나. 조사수량 : 총 11개소(지상식1, 지하식10)

다. 조 사 자 : 소방위 김종만외21명(일제수리조사와 병행실시)

라. 설치장소

- 화재취약지역(고지대, 주거밀집, 시장지역 등)으로서 소로 4~8m 미만 주택                           가 이면도로지역

- 설치예정지 최인근 소화전과의 거리를 충북히 감안, 효율적인 소방용                         수시설 점유가 이루어질 수 있는 장소

- 상수도 배관이 80mm이상이고 수압이 2.5kg/㎤이상의 상수도 배관 통                          과 지역으로 주차구획선 미설치 장소

- 화재현장 활동시 또는 각종 소방활동중 소방용수시설 설치가 필요하다                          고 판단되는 장소 등

마. 조사결과 : “ 붙임참조”

붙임 : 1. 2014년도 소방용수시설 신설예정지 (보고서식) 1부

2. 소방용수시설 설치예정지 위치도 견본(보고서식) 1부.  끝.

	관악119안전센터장
담당자	이성인		3팀장	이중구		센터장	03/07 손옥경
협조자
시행	관악119안전센터-1508	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로 97(청룡동,관악소방서)	/	http//fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02)874-7119	/전송	02)877-4119	/		/	대시민공개