	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 추진계획 알림

1. 현장지휘대-1721(2014.2.27.)호 『2014년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 추진계획 알림』와 관련입니다.

2. 2014년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 추진 계획을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 기 간 : 2014.3.10.(월) ∼ 2014.3.26.(수)

나. 대 상 : 731개소

1) 소방용수시설 : 725개소(공설소화전 724, 저수조 1)

2) 비상소화장치 : 6개소

다. 인 원 : 주간근무자

라. 안전책임자 : 각 조별 선임자

마. 감독책임자 : 센터장(팀장)

바. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

○ 2014년 소방용수시설 도색 및 보온대상 파악

○ 노후 소화전(30년 이상) 조사 병행 실시

○ 다용도 제수변(소화전) 점검금지(5개소)

사. 조사방법

1) 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 일제조사 실시함

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

2) 비번 근무자 출동대기는 전일 출동상황 등 제반사항을 고려하여

최소한으로 실시 (팀 서무는 해당팀 소방용수 일제조사 보조할 것)

3) 센터장(팀장)은 정밀조사 방법 및 주의사항 등을 사전교육 할 것.

※ 일제점검․정비 내용이 소방안전지도와 연계됨을 인지하여 점검․정비의 정확한 내용이

소방소방행정정보시스템에 입력될 수 있도록 하기 바람.(부정확한 입력 관리는 책임소재의

대상이 될 수 있음.)

4) 점검결과는 붙임4, 붙임5 서식에 의거 2014. 4. 2.(수)한 보고

붙임  1. 2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획(서초소방서) 1부.

2. 2014년도 3월중 소바용수시설 일제조사 일정 1부.

3. 비상소화장치 조사일정 1부.

4. 2014년도 일제조사 조사결과 보고서식 1부.

5. 노후소화전 점검결과 보고서식 1부.  끝.

서무담당	정규섭		3팀장	양병희		119안전센터장	03/07 배상관
협조자
시행	서초119안전센터-812	(		)	접수		(		)
우	137-070	서울 서초구 효령로 400(서초동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seocho
전화	02-3473-0119	/전송	02-3486-2729	/	kusubi@seoul.go.kr	/	대시민공개