문서번호	도시철도설비부-2282
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		차량과장	도시철도설비부장
정해철		임정규	03/07 정찬웅
협조

우이 경전철

전동차 제작 설계도서 검토보고(7차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.3

도시철도설비부

우이 경전철 전동차 제작 설계도서 검토 보고(7차)

우이신설 민간투자 사업자(우이트랜스)로부터 제출된 전동차 제작설계 도서(CCU 통신제어분야)에 대하여 검토하고 결과 보고 드림.

□ 관련근거

○ 우이-신설 실시설계(변경) 승인(도철설계부-102436, ‘11.5.23, 조건부가)

※ 조건부가 내용: 차량 제작전 상세설계도면 제출 및 설계도서 검토내용 사업비 증액없이 반영

○ ㈜우이트랜스 우이(기전) 제2014-009(‘14.2.18)호

- 우이 경전철 전동차 제작설계자료 검토요청(전기,통신제어,전장품, 7차)

□ 자료 제출현황

구 분			계	기승인	금회제출	향후제출
전기분야	설계도면	계	166	156	10
		전기	63	63
		통신제어	72	62	10
		전장품	31	31
	기술자료	계	56	52	4
		전기	6	6
		통신제어	32	28	4
		전장품	18	18

□ 검토결과

< 설계도면 >

○ 1품 1도 설계원칙을 적용하여 좌우 대칭인 도면 분리(10매 추가)

< 기술자료 >

○ 신호, 통신분야 시스템사양 결정에 따라 차량과 인터페이스 내용 확정하여 설계반영

○ 제출목록 : CCU 기능설명서, 고장리스트, 종합설정기 I/F규격서, ATP/ATO 인터페이스 규격서

○ CCU는 이중계로 설치하여 상호 백업되도록 반영되며, 운행정보는 무선 또는 컴퓨터장치를 연결하여 다운로드 가능토록 구성

※ 데이터 수집, 고장 및 운행기록 표시기능, 고장추적기능 등을 가짐

○ CCU장치는 ATP/ATO와 인터페이스하며, 신호장치 고장정보 수집

○ SMART전동차 구현을 위해 차량에서 통신분야로 응하중정보, 역정보를 제공하고, 방송/표시기 설정기를 통해 차량운행 및 고장정보를 MIS로 전송

○ 차량운행관련 555개 고장 리스트 작성 및 고장 데이터 관리

□ 조치의견

○ 제출된 CCU 통신제어장치 설계도서에 대한 이견은 없으며, 민간투자사업자(우이트랜스)에게 아래 검토의견을 부가하여 통보코자 함.

- 차량구원운전시 연결기가 운전대에서 보이지 않아 운전대 장치에 구원연결기 현시방안 검토 반영 요함

- 제작 추진중인 전동차 품질관리에 철저를 기하여 주기 바람

붙임 1. 우이-신설 경전철 차량 제작설계(CCU통신 분야)검토서 1부.

2. CCU 통신분야 설계도면 목록 및 기술자료 검토서 1부.  끝.