문서번호	시설보수과-2364
결재일자	2015.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김형섭		07/03 박춘배
협 조

정밀점검용역 중간보고 개최결과 보고 [성동지하차도 등 3개소]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

성동도로사업소

(시설보수과)

정밀점검용역 중간보고 개최결과 보고 [성동지하차도 등 3개소]

『성동지하차도 등 3개소 도로시설물 정밀점검용역』수행 중 시행한 용역업체의 중간보고에 대한 결과 보고임

Ⅰ		용 역 현 황

○ 용 역 명 : 성동지하차도 등 3개소 도로시설물 정밀점검 용역

○ 대상시설물 : 성동지하차도, 행당고가차도, 마장교(가칭)

○ 용역기간 : 2015. 3. 10 ~ 9. 5 (180일간)

○ 용역업체 : 기천건설(주) 대표 김정기

○ 용 역 비 : 53,654천원

Ⅱ		중 간 보 고 회

○ 일시 : 2015. 7. 2(목) 16:00 ~ 17:00

○ 장소 : 시설보수과 사무실

○ 참석자 : 시설보수과장, 업무담당(김형섭), 사업책임자(하재근)외 1

Ⅲ		보 고 내 용

○ 시설물별 용역수행 현황(외관조사 완료, 70% 공정 추진)

○ 신축이음 유간 측정(1차 완료, 2차 7월 말)

○ 외관조사 주요 손상 현황

○ 시험 및 측정 내용

- 콘크리트 강도시험 및 탄산화 깊이 측정 결과 양호

Ⅳ		개 최 결 과

용역 수행 중 손상부 증가에 대하여 전차 누락인지 신규 발생한 것인지   확인이 필요하며, 특히 균열 등의 경우 전차 용역에서 지적한 부분의 손상부 폭이나 연장이 늘어난 것이 있는지 면밀히 검토 필요

성동지하차도 누수원인 분석시 상부 종별 관망도 표시 및 맨홀뚜껑 구분할 것

성동지하차도 옹벽부 망상균열 등 보수면적 산정시 충분한 면적 표시

행당고가차도 받침장치 고무재 변형부분 진행여부 수시 관찰

행당고가차도 보수,보강방안 작성시 하자발생 부분을 구분하여 작성

행당고가차도 신축이음부 유간측정 비교 검토 철저

마장교(가칭) 시설물 도면 복원 작업 철저 및 조속 완료 제출할 것

용역보고서 작성에 만전을 기하여 자문회의 준비 철저

붙임  중간보고자료 각 1부. 끝.