문서번호	시설보수과-2403
결재일자	2015.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
신동헌		이용재	07/03 민승기
협 조

관악도림교 등 6개 시설물

정밀점검 용역 착수보고회 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07

남부도로사업소

(시설보수과)

관악도림교 등 6개 시설물 정밀점검용역 착수보고회 결과 보고

『관악도림교 등 6개 시설물 정밀점검 용역』의 안전점검 수준향상 및 내실있는

용역수행을 위해 착수보고회를 개최하고 결과를 보고함

Ⅰ				착수보고회 개요

일    시 : 2015. 6. 22(수) 14:30～15:00

장    소 : 남부도로사업소 회의실

참 석 자 : 8명

○ 사업소(3명) : 소장, 시설보수과장, 담당

○ 용역사(5명) : 사업책임기술자(권상문) 외 참여기술자

대상시설물 : 관악도림교,철산교,기아대교(구교),선암지하차도,봉림교,신사고가

○ 용 역 명 : 관악도림교 등 6개 시설물 정밀점검 용역

○ 용 역 사 : ㈜한국국토안전연구원

○ 보 고 자 : 책임기술자(권상문)

Ⅱ				보고 내용

과업의 개요, 과업추진 계획, 과업수행방법, 중점점검사항, 외관조사방법, 추진일정 등

점검 및 보수․보강 이력에 따른 주요 점검사항

외관조사, 비파괴시험 등 세부계획

Ⅲ				보완 및 지시내용

남부도로사업소장

○ 외업(외관조사 등)이 철저히 시행해야 내업의 결과물이 우수함

- 안전점검시 비파괴 시험에 철저를 기하여 주기 바람

- 외관조사 시 근접 접근을 해서 정밀한 점검이 될 수 있도록 노력 할 것

- 외관조사 시 안전사고 예방에 철저를 기하도록 할 것

- 하상구간에 대한 교각 및 기초조사를 철저히 할 것

- 시설물 유지관리에서 중요한 사항은 체수관리이니, 우기시 보도부 등

현장 확인후 체수 해소 방안 마련

○ 전차 용역을 답습하지 말고 철저한 용역수행이 될 수 있도록 할 것

○ 중간보고회, 최종보고회 등 일정에 맞게 용역과업 추진

○ 예산 반영전 이라도 적기에 보수가 될 수 있도록 점검 지적사항 신속 보고

- 구조물의 중요손상 발견시 즉시 보고 조치

○ 교육내용

- 용역사 불법하도급 방지 및 적발시 이에 따른 강력한 행정조치 예정

- 참여기술자의 성실한 책임감으로 성과품의 품질향상 및 신뢰도 향상

- 외관조사시 참여기술자 현장 상주 : 현장 미상주 시 용여과업 배제

시설보수과장

○ 철도과선구간에 대하여 유관기관과 협의후 점검 시행

○ 첨가시설물 조사 후 유지관리지침서에 명시

○ 외관조사 시 안전사고의 위험이 항상 있는 바 경찰서와 협의를 통해 점검

시간 및 통제구간, 안전시설 설치 등 안전사고 예방에 만전을 기할 것

○ 보고서 내용, 일일 및 주간보고 등 기술심사담당관 ‘정밀점검 용역 개선

방안’에 의거 용역담당자와 협의후 작성 제출

Ⅳ				조치 계획

착수보고회 보완요청 및 반영여부 확인

○ 착수보고회 보완사항 및 검토요청 사항에 대하여 용역사에 통보하여

중간보고회시 확인 예정

○ 외관조사 시 불시점검을 통해 참여기술자 현장 상주 여부 확인 예정

덧붙임 : 관악도림교 등 6개 시설물 정밀점검 용역 착수보고회 사진 1부. 끝.