문서번호	물관리정책과-11159
결재일자	2015.7.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물관리정책과장
김성영		윤맹진	07/05 최진석
협조
	담당자		이새봄

신림동 721-7 외 4필지 다청림시티 신축공사 수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

물관리정책과

신림동 721-7 외 4필지 다청림시티 신축공사

수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 신림동 721-7 외 4필지 다청림시티 신축공사

○ 사업위치 : 서울특별시 관악구 신림동 721-7 외 4필지

○ 대지면적/건축연면적 : 3,277.00㎡/5,885.59㎡

○ 사업전·후 인구수

구분	세대수	인구수	비고
사업 전	0세대	0명	건축물 없음
사업 후	70세대	185명	세대당 2.64명 적용

○ 연계하수처리장 : 서남물재생센터(분뇨처리 : 서남물재생센터)

□ 배출부하량 산정결과

○ 산정결과

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
신림동 721-7 외 4필지 다청림시티 신축공사	한강I	2016	BOD	0.50	0.37	0.13
			T-P	0.027	0.023	0.004

○ 할당조건

- 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경으로 연면적 또는 토지면적이 10% 이상 확대될 경우 추가 할당을 받아야 하며,

- 사업완료 후 비점오염저감시설인 생태면적(자연지반녹지, 인공지반녹지, 옥상녹화 등)은 총량제 오염부하량 삭감시설에 해당되는 바, 「수질오염총량기본방침」 제30조 등 관련규정에 따라 사업별 삭감계획이 적절하게 이행․관리될 수 있도록 하고 유지관리실적대장을 작성하여 매년 2월말까지 서울시 물관리정책과로 제출해야함.

○ 할당량 통보 방법 : 저영향개발사전협의 결과 등과 함께 회신

붙임 : 수질오염총량 검토서 1부. 끝.