문서번호	품질지도과-1263
결재일자	2015.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		품질지도과장	품질시험소장
윤영상		장동우	07/06 한민희
협조

『품질관리계획 적정성 확인 점검』

6월 소위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

- 품질관리계획 적정성 확인 점검 -

6월 소위원회개최결과 보고

5, 6월 실시한 품질관리계획 적정성 확인 점검 지적사항에 대해 외부 점검위원과 시공품질 향상을 위한 소위원회를 개최하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		소위원회 개최 개요

개최 현황

일  시 : 2015. 6. 30(화) 14:00 ~ 16:00

장  소 : 시험소 2층 회의실

참석자 : 적정성업무 담당 등 6명

▶ 외부위원 2명(건축분야 1, 토목분야 1)

▶ 품질점검 관련 직원 4명

토의 내용

▶ 현장 품질점검 지적사례 유형별 검토 및 개선사항 도출

▶ 현장 품질관리 향상 방안 등

기관별 대상 및 지적건수

구분	계	서울시		시투자기관		민 간	비 고
		도기본	상수도	SH공사	기타
현 장 수	22	7	-	2	-	13
지적건수	357	121	-	28	-	208

Ⅱ		주요 토의 내용

지적사례 분석 및 개선방안 자문

토목분야 : 15건

▶ 조립식 강재 비계 설치불량

▶ 신축이음 지수판 수직도 불량

▶ 사면 안전조치 미흡

▶ 교량 교각부 양생미흡으로 온도균열 발생

▶ 작업통로 미 확보로 철근 구부림

▶ 철근 조립시 방수쉬트 손상우려 등

건축분야 : 8건

▶ CIP 합벽구간 잔존물 존치

▶ PC부재 표면 이물질 존치

▶ 슬래브 정착길이 부족

▶ 계단과 계단참 절곡부 배근형태 미준수 등

기타 현장 품질관리에 관한 의견

▶ 반복 지적사례 사례전파를 통한 현장 품질관리 의식 개선 유도

▶ 시공성 향상을 위한 지속적인 품질관리 교육 강화 등

현장 품질관리(안전분야) 우수 사례

지하차도 가시설(시스템 동바리) 설치

▶ 구조적 안정성 검토를 통한 조립도 사전 작성

▶ Slab(T=1.3m) 자중에 비례한 수평력 보완을 위해 수직재 전 부재

에 X-Bracing 설치

Ⅲ		채택의견

토목분야 : 8건

조립식 강재 비계설치 불량 등 8건

건축분야 : 8건

CIP 합벽구간 잔존물 존치 등 8건

Ⅳ		행정 사항

사례전파

위원회 채택 사항을 시 및 자치구, 시 투자기관에 사례 전파

기  타

알기쉬운 건설공사 품질관리 책자 자료 제공 및 교육자료 활용

참석위원 자문수당 지급 : 200,000원

▶ 2명×100,000원(1인 2시간 기준 100,000원)

붙  임 : 1. 참석위원 서명부 및 위원별 검토 의견서 1부.

2. 회의진행 사진대지.

3. 위원별 사례 작성자료 1부.

4. 우수사례 1부.  끝.