문서번호	보행자전거과-8701
결재일자	2015.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공공자전거팀장	보행자전거과장
최종권		최연호	07/06 이방일
협조

공공자전거 인터넷회선 임대 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

보행자전거과

공공자전거 인터넷회선 임대 보고

새로 도입되는 서울형 공공자전거 관제 및 대여/반납 등 원활한 운영을 위한 인터넷을 망 사업자로부터 조건을 제시받아, 운영에 유리한 조건을 제시한 사업자와 임대 계약을 체결하고자 함

관련근거

□ 공공자전거 확대 구축·운영 계획(제13052호, 2014.11.18. 방침311호)

소요 인터넷

□ 회 선 수 : 1회선

□ 전송속도 : 30Mbps(Mega bit per second)

□ 소요 IP: 5개

IP(Internet Protocol) : 인터넷 상에서 통신하기 위하여 각각의 컴퓨터와 통신장비에 부여하는 고유주소

― 클라우드 서비스 접근용 IP : 1개

― 한국스마트카드사 및 공공자전거시스템 간 환승정보 교환용 IP : 1개

― 관리자 중 Supervisor(최상위 관리자) 권한을 갖는 관리자 IP : 1개

― 대여소에 위치한 VPN내장형 AP 및 관제서버에 위치한 VPN간 통신용 IP : 1개

VPN(Virtual Private Network) : 공중망에 접속해 있는 두 네트워크 사이의 연결을 마치 전용회선을 이용해 연결하는 것과 같은 효과를 나타내는 가상 네트워크(핵심기술은 터널링, 암호화)

AP : 무선 액세스 포인트(Wireless Access Point)의 약자로 무선 네트워크로 무선 통신 장치를 연결해주는 장치

― 공용 IP : 1개

망 사업자별 비교

(단위 : 원/월, 부가세별도)

사업자 별	서비스명	회선수	전송속도	월 이용료	약정	IP제공
LG U+	비즈넷	1	30M	386,000 (장비임대료없음)	3년	64개
KT	코넷	1	30M	1,100,000 (장비:60,000)	3년	30개
SKT	-광케이블이 설치되어 있지 않아 별도 견적을 받지 않음

※ LG 및 KT는 상암동 관제센터에 광케이블이 설치되어 별도 설치비 없음

인터넷회선 임대

□ 목    적 : 공공자전거 관제 및 대여/반납 등 원활한 운영을 위함

□ 계 약 자 : LG U+(비즈넷)

□ 사    유 : 공공자전거시스템 요구조건 충족과 월 이용료 저렴

□ 신 청 일 : 2015. 07.

보고자 의견

□ 기존 시범운영을 고려하여, 사업 초기 데이터 전송속도는 30M로 임대하고, 점진적 확대 운영 추이를 보면서 데이터 전송속도를 50M, 100M로 변경 임대하는 것이 바람직하다고 사료 됨

붙임 : 인터넷 견적서(LG U+, KT)  각1부.   끝.